1、 车辆转弯时，会产生离心力，车速越快离心力越大。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 叉车根据动力装置的不同分为内燃叉车和蓄电池叉车。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 货物的重量超载会对叉车纵向稳定性产生影响。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 活塞裙部膨槽一般开在受离心力小一面。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 行驶系主要由车架、车桥、悬挂装置和车轮组成。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 节流阀损坏会导致操纵液压叉车多路换向阀手柄时起升无力或倾斜无力或动作迟缓。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

7、 液压式制动系主要由制动踏板、制动总泵、制动分泵、制动蹄、制动鼓、制动液、制动气室及回位弹簧等组成。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

8、 机动车普遍使用的是碱性起动蓄电池。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

9、 机动车的转弯半径越小，车辆的机动性越好，行驶稳定性越好。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 现代汽油电子喷射式发动机由于采用压燃式，压缩比高，所以热效率高。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 轮边减速器可以将扭矩均衡的传递到左右驱动车轮。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 装有前照灯的机动车，应装有远、近光变换装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 由于活塞在气缸内高速运动及燃气燃烧时产生高温，所以气缸的磨损和烧蚀相当严重。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

14、 充气轮胎胎面中心花纹深度不得小于3mm。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

15、 溢流阀压力调整过低会导致液压叉车门架自发倾斜。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

16、 非特殊情况叉车不得在载物行驶情况下急刹车。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 由驾驶员负责进行的作业是出车前、行车中和收车后的车辆维护。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 场（厂）内专用机动车辆使用单位应当加强特种设备作业人员专业技术培训的同时，加强安全教育，杜绝场（厂）内专用机动车辆事故的发生。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在驾驶车辆急转弯时，应提前减低车速，尽量缩小转弯半径，已克服离心力的影响。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 一、二级维护属于定期维护。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 有些车辆的转向轮定位中的前束值是负值的主要目的是为了增加行驶稳定性。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 额定起重量小于10吨的内燃平衡重式叉车进行制动性能试验时，空载制动距离不大于9m。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

23、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，场(厂)内专用机动车辆安全管理的作业项目代号是A5。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，在任何情况下，都必须将车速控制在可安全行驶的范围内。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

25、 液压分配器上必须有铭牌和功能指示牌，液压元件应配合良好，无泄漏。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、

《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）规定，鉴于外形和结构的特殊性，叉车不适于作为机动车在道路行驶和使用，因此《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）不适用于叉车。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 车辆应根据需要配备随车灭火器。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当服从领导指挥。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当加强对考试机构的监督管理，及时纠正违规行为，必要时应当派人现场监督考试的有关活动。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 特种设备的生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、使用、检验检测及其监督检查，应当遵守《特种设备安全监察条例》。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 转向倒车，应掌握“速度慢，转向快”的操作方法，随时注意车前车后情况，车速不得超过（ ）km/h。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： A你的答案： A

32、 叉车的载荷中心距是指在货叉上放置标准的货物时，其货物重心线至( )的水平距离。单选

A、 叉车空载重心B、 叉车满载中心C、 货叉垂直段前壁D、 门架中心线

正确答案： C你的答案： C

33、 侧滑量是对( )的要求。单选

A、 制动系B、 传动系C、 转向系D、 行驶系

正确答案： C你的答案： A

34、 下列不属于《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）调整的特种设备是( )。单选

A、 装载机B、 叉车C、 牵引车和推顶车D、 蓄电池、内燃观光车

正确答案： A你的答案： C

35、 在机动车道上停车时，要靠右侧停正，车轮距人行道边缘不得超过30cm,顺序停车距离应保持（ ）m以上，不能并排停放。单选

A、 2B、 2.5C、 3D、 3.5

正确答案： A你的答案： A

36、 叉车货叉左右两货叉尖的高度差不得超过货叉水平段长度的( )。单选

A、 3%B、 4%C、 5%D、 6%

正确答案： A你的答案： A

37、 机动车离合器分离时，可( )。单选

A、 使发动机熄火B、 中断动力传递C、 使车辆迅速停止D、 降低燃油消耗

正确答案： B你的答案： B

38、 发动机怠速是声响为清脆的“铛铛”响、温度低时声响明显，正常温度时减弱或消失的，单缸断火时声响减弱或消失的发动机异响是( )。单选

A、 曲轴主轴承响B、 连杆轴承响C、 活塞敲缸响D、 活塞销响

正确答案： C你的答案： C

39、 CPCD30型叉车的传动方式是( )。单选

A、 液压B、 液力C、 机械D、 静压

正确答案： B你的答案： C

40、 汽油发动机点火均系( )点火。单选

A、 电火花B、 摩擦C、 压燃D、 自燃

正确答案： A你的答案： A

41、 后轮转向的车辆在转弯时，车辆外侧后轮的运动半径大于外侧前轮的运动半径，他们之间的差值叫( )。单选

A、 轮差B、 外轮差C、 内轮差D、 前后轮差

正确答案： B你的答案： B

42、 气压制动系统的车辆，贮气筒的容量应保持在不继续充气的前提下，车辆连续(

)次全制动后，气压不得低于起步气压（未标注起步气压着，按392kPa气压计）单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： D你的答案： B

43、 叉车安全阀动作灵敏，在超载( )时应能全开。单选

A、 10%B、 15%C、 20%D、 25%

正确答案： D你的答案： A

44、 转向梯形结构一般是由左右转向节臂、转向横拉杆和( )组成。单选

A、 前轴B、 转向器C、 主销D、 万向节

正确答案： A你的答案： B

45、 蓄电池车的蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间没有绝缘层时必须有( )mm以上的空间。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： C你的答案： C

46、 叉车起重链条的节距超过( )应当更换。单选

A、 3%B、 4%C、 5%D、 6%

正确答案： B你的答案： A

47、 离合器踏板的踏板力不得超过( )N。单选

A、 200B、 300C、 500D、 700

正确答案： B你的答案： A

48、 汽油机点火系按照( )不同，可分为蓄电池点火装置和磁电机点火装置。单选

A、 点火方式电源B、 发火装置C、 顺序

正确答案： 你的答案： C

49、 机动车前轮定位是为了使( )。单选

A、 保持稳定的直线行驶、转向轻便、减少轮胎磨损B、 保持直线行驶，防止转弯过于频繁C、 保证车辆行驶时可靠制停D、

保证轮胎在行驶过程不自动脱落

正确答案： A你的答案： A

50、 行车制动系部分管路失效时，其余部分制动效能仍能保持原规定值得( )以上。单选

A、 10%B、 20%C、 30%D、 50%

正确答案： C你的答案： D

51、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为( )dBa。单选

A、 80-100B、 85-105C、 90-105D、 80-105

正确答案： C你的答案： B

52、 充气轮胎胎面和胎壁上不得有长度超过( )mm，深度足以暴露帘布层的破裂和割伤。单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： C你的答案： D

53、 铅酸蓄电池电解液高度一般应高出极板( )mm。单选

A、 5至10B、 10至15C、 15至20D、 20

正确答案： C你的答案： D

54、 额定载荷下，将叉车门架起升到一定高度后发动机熄火，10min门架自沉量不大于( )mm。单选

A、 10B、 15C、 20D、 30

正确答案： C你的答案： A

55、 车辆变速器通过换用不同档位可以在发动机输出功率不变的情况下( )。单选

A、 获得不同的速度和牵引力B、 决定装载货物的多少C、 减轻驾驶员的劳动强度D、 降低油耗

正确答案： A你的答案： A

56、 汽油发动机怠速正常，加速运行不长时间即熄火，则可能的原因是( )。单选

A、 机油滤芯堵塞B、 汽油滤芯堵塞C、 点火系故障D、 发动机过热

正确答案： B你的答案： D

57、 高原地区车辆应该选择的制动液是( )。单选

A、 醇型制动液B、 矿物油制动液C、 酒精类制动液D、 蓖麻油类

正确答案： B你的答案： B

58、 车辆维护是降低零部件磨损、预防故障发生、延长使用寿命而采取的( )技术措施。单选

A、 预防性B、 强制性C、 试验性D、 恢复性

正确答案： A你的答案： B

59、 （场）厂内专用机动车辆如电瓶车的最小转弯半径一般为（）m。单选

A、 2至3B、 3至4C、 4至5D、 5至6

正确答案： B你的答案： A

60、 （场）厂内道路设置的交通标志，其设置的位置、形式、尺寸、颜色等须符合国家和公安部、交通部颁布的（）规定单选

A、 相关B、 现行C、 有效D、 专门

正确答案： B你的答案： A

61、 车间、库房的进、出口应根据车间、库房通道情况和作业区域情况设置（ ）或限速标志。单选

A、 警示标志B、 警告标志C、 安全标志D、 指示标志

正确答案： C你的答案： A

62、 发动机加速时，消声器有“突突”声或有时放炮，可能的原因是( )。单选

A、 混合气过浓B、 混合气过稀C、 活塞销响D、 发动机过热

正确答案： A你的答案： A

63、 机动车不得在平行铁路装卸线钢轨外侧( )m以内行驶。单选

A、 1B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： B你的答案： B

64、 由驾驶员负责进行的作业是( )。单选

A、 季节维护B、 一级维护C、 二级维护D、 出车前、行车中和收车后的维护

正确答案： D你的答案： D

65、 (场)厂内经常运送易燃、易爆危险品专用道路最大纵坡度不得大于（）%单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： D

66、 叉车货叉的下降速度不应超过（）m/s单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： B

67、 电瓶车的制动联锁装置应齐全、可靠，制动时联锁开关必须切断( )电动机的电源单选

A、 行车B、 转向C、 油泵D、 制动

正确答案： A你的答案： A

68、 柴油车自由加速烟度测量的方法标准是( )。单选

A、 GB3845B、 GB1495C、 GB3846D、 GB1496

正确答案： C你的答案： A

69、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：机动车牵引挂车时，每辆机动车只准牵引 辆挂车，挂车应安装自动刹车装置、灯光和显示标志。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

70、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为内燃观光车司机的项目代号是( )。单选

A、 N1B、 N2C、 N3D、 N4

正确答案： D你的答案： D

71、 蓄电池车的紧急断电装置应为（）式的，且设置在司机易于操作的位置单选

A、 机械B、 电气C、 自动D、 防爆

正确答案： A你的答案： B

72、 场内（厂内）专用机动车辆进行制动性能测试时，液压制动系：踏板力不得大于( )N。单选

A、 400B、 500C、 600D、 700

正确答案： D你的答案： C

73、 根据《机动工业车辆

术语》104-2005）规定，平衡重式叉车是指具有承载货物（有托盘或无托盘）的货叉（亦可用其他装置替换），载荷相对于前轮悬臂状态，并且依靠车辆的(

)来进行平衡的堆垛用起升车辆。单选

A、 重量B、 质量C、 平衡重D、 压重

正确答案： A你的答案： A

74、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：厂内道路路面宽度（ ）m以上的道路，应划中心线，实行分道行车。单选

A、 6B、 7C、 8D、 9

正确答案： D你的答案： A

75、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为搬运车牵引车推顶车司机的项目代号是( )。单选

A、 N1B、 N2C、 N3D、 N4

正确答案： C你的答案： D

76、

《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： A你的答案： C

77、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、成绩汇总表、考场记录等（ ）。单选

A、 报发证部门存档B、 存档C、 发使用单位存档D、 发给申请人存档

正确答案： B你的答案： A

78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照公布的（ ）、考试地点、考试时间组织考试。单选

A、 考试内容B、 考试单位C、 考试科目D、 考试思路

正确答案： C你的答案： C

79、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。单选

A、 变相罚款B、 地区封锁C、 地方保护D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D你的答案： A

80、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的，由（

）给予批评教育、处分；单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备安全监察机构C、 特种设备使用单位D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C你的答案： C

81、 衡量机动车的制动性的指标包括( )。不定项选择

A、 制动效能B、 制动时的方向稳定性C、 制动距离D、 侧滑量

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

82、 下列装置是汽油电子喷射式发动机的装置是( )。不定项选择

A、 分电器B、 火花塞C、 高压线圈D、 停机装置

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 低温造成发动机启动困难的原因有( )不定项选择

A、 曲轴转动阻力大B、 蓄电池工作能力降低C、 燃油汽化（雾化）变坏D、 进气温度低

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 叉车液压分配阀是由( )组成的。不定项选择

A、 溢流阀B、 分配阀C、 多路换向阀D、 减压阀

正确答案： A、C你的答案： A、C、D

85、 对机动车离合器要求正确的是( )。不定项选择

A、 接合平稳B、 接合迅速C、 分离彻底D、 任何时候不能打滑

正确答案： A、C你的答案： A、C、D

86、 场（厂）内专用机动车辆在行驶和作业中的事故按事故类别分为( )。不定项选择

A、 车辆伤害B、 物体打击C、 高处坠落D、 火灾、爆炸

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

87、 欲保持车辆技术状况良好，必须对车辆进行科学管理，正确使用，强制维护，视情修理。其中，( )。不定项选择

A、 车辆是基础，技术是关键B、 管理是基础，使用是关键C、 制度是基础，监督是关键D、 技术是基础，使用是关键

正确答案： B、C你的答案： B、C

88、

根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，机动工业车辆的安全作业在很大程度上取决于驾驶员对车辆的操纵方式，适用于驾驶员的安全规则有以下几个主要方面(

)。不定项选择

A、 一般规则B、 运行（驾驶）规则C、 搬运（起升和堆垛）规则D、 驾驶员维护车辆规则

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C、D

89、 对叉车升降和倾斜油缸的要求有( )。不定项选择

A、 应密封良好，无裂纹和漏油现象B、

、应达到额定的工作压力和动作时间，正常倾斜油缸应灵活可靠的使属具倾斜；升降油缸应能平衡的升降属具及载荷C、

支承载荷时，油缸柱塞的回缩量应符合设计规定值D、 能爬行

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

90、 下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、 县级以上人民政府应当加强特种设备安全工作的领导，鼓励采用先进技术，推行科学管理方法，提高特种设备节能性能和安全管理水平。B、

及时协调、解决特种设备安全监察工作中存在的重大问题，组织有关方面排查治理特种设备安全事故隐患。C、

特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。D、

乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。

正确答案： A、B、D你的答案： A、B、C、D

1、 叉车根据动力装置的不同分为内燃叉车和蓄电池叉车。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 防爆的形式是指为防止电气设备引起周围爆炸性气体环境引燃而采取的特定措施；判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 叉车纵向稳定性是指叉车抵抗侧翻和侧滑的能力。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

4、 叉车的升降油缸多采用活塞式油缸。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 所谓的外轮差是指，后轮转向的车辆在转弯时，车辆外侧后轮的运动半径与外侧前轮的运动半径之间的差值。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 车辆变速器通过换用不同档位可以在发动机输出功率不变的情况下，获得不同的速度和牵引力。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 行车制动系在产生最大制动作用时，踏板力不得超过500N。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

8、 充气轮胎胎面和胎壁上不得有长度超过3cm，深度足以暴露帘布层的破裂和割伤。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 铅酸蓄电池将化学能转换为电能的过程是充电过程。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 汽油发动机上、下止点之间的距离是发动机的压缩行程。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 溢流阀压力调整过低可能导致液压叉车起升油缸下降超速。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 活塞大都采用不锈钢制成。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 叉车的倾斜油缸多采用双作用式油缸。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 转向轮定位值包括主销后倾、销内倾、转向轮外倾和转向轮前束。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

15、 防止变速器同时挂上两个以上档位的装置是互锁装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 季节维护、一级维护和二级维护，一般应当由维修人员负责进行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 场（厂）内专用机动车辆使用单位应当加强特种设备作业人员专业技术培训的同时，加强安全教育，杜绝场（厂）内专用机动车辆事故的发生。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 有些车辆的转向轮定位中的前束值是负值的主要目的是为了增加行驶稳定性。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

19、 夜间在道路旁停车，要打开示廓灯和尾灯，防止碰撞。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 左右转向轮胎气压不一致或左右轮胎磨损程度不同，可导致转向跑偏。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在驾驶车辆急转弯时，应提前减低车速，尽量缩小转弯半径，已克服离心力的影响。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 采用机械式转向的车辆，转向时作用在方向盘上的手操作力应不大于100N。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，场(厂)内专用机动车辆安全管理的作业项目代号是A5。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

24、 《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，车辆在电梯中使用时，在允许车辆驶入和驶出电梯前，建议所有其他人员离开电梯。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 发现减震器漏油应及时补充。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、 《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，在确保安全的情况下，可以采用更换平衡重的方式增大车辆的起重量。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

27、 轮胎胎壁有长度超过3cm的割伤不影响使用。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 《特种设备作业人员考核规则》规定，理论知识考试和实际操作考试两项均不合格或者补考仍不合格者，应当重新申请考试。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用一年以上的，使用者采用电话等口头告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、

军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察适用《特种设备安全监察条例》。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

31、 侧滑量是对( )的要求。单选

A、 制动系B、 传动系C、 转向系D、 行驶系

正确答案： C你的答案： C

32、 根据《工矿道路设计规范》和《工矿企业厂内运输安全规程》的规定，交叉路口（ ）米视距范围内不应有阻碍视线的障碍物。单选

A、 20B、 30C、 40D、 50

正确答案： A你的答案： D

33、 下列不属于《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）调整的特种设备是( )。单选

A、 装载机B、 叉车C、 牵引车和推顶车D、 蓄电池、内燃观光车

正确答案： A你的答案： A

34、 载质量是指车辆（ ）最大额定载物质量，它是车辆承载能力的标志。单选

A、 行驶时B、 作业时C、 空载时D、 满载时

正确答案： A你的答案： A

35、 根据《工矿道路设计规范》和《工矿企业厂内运输安全规程》的规定，停车场内为了排水，一般应采用（

）%-10%的坡度，停车场布置尺寸应符合有关规定。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： D你的答案： B

36、 铅酸蓄电池将化学能转换为电能的过程是( )过程。单选

A、 充电B、 放电C、 发电D、 漏电

正确答案： B你的答案： B

37、 防止变速器自动脱档的装置是( )。单选

A、 自锁装置B、 互锁装置C、 倒档锁D、 同步装置

正确答案： A你的答案： A

38、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为( )dBa。单选

A、 80-100B、 85-105C、 90-105D、 80-105

正确答案： C你的答案： C

39、 叉车内门架在外门架内上下伸缩是靠( )来实现的。单选

A、 提升链条B、 升降油缸C、 倾斜油缸D、 叉架

正确答案： B你的答案： B

40、 充气轮胎胎面中心花纹深度不得小于( )mm。单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： B你的答案： B

41、 CPCD30型叉车的传动方式是( )。单选

A、 液压B、 液力C、 机械D、 静压

正确答案： B你的答案： B

42、 行车制动系在产生最大制动作用时，踏板力不得超过( )N。单选

A、 300B、 400C、 500D、 700

正确答案： D你的答案： C

43、 主销后倾角一般在( )0以内。单选

A、 1B、 3C、 5D、 8

正确答案： B你的答案： B

44、 拧紧气缸盖螺栓时要由中央( )向四周按规定扭矩分几次拧紧，以免气缸盖翘曲变形造成漏气。单选

A、 相对B、 旋转C、 对称D、 对应

正确答案： C你的答案： C

45、 发动机怠速是声响为清脆的“铛铛”响、温度低时声响明显，正常温度时减弱或消失的，单缸断火时声响减弱或消失的发动机异响是( )。单选

A、 曲轴主轴承响B、 连杆轴承响C、 活塞敲缸响D、 活塞销响

正确答案： C你的答案： C

46、 为了取得较大的启动转矩和较高的转速，启动机一般采用( )直流电动机。单选

A、 并激B、 串激C、 自激D、 他激

正确答案： B你的答案： A

47、 防止车辆前进过程中误挂倒档的装置是( )。单选

A、 自锁装置B、 互锁装置C、 倒档锁D、 同步装置

正确答案： C你的答案： C

48、 叉车安全阀动作灵敏，在超载( )时应能全开。单选

A、 10%B、 15%C、 20%D、 25%

正确答案： D你的答案： D

49、 叉车的升降油缸多采用( )式油缸。单选

A、 单作用B、 双作用C、 活塞D、 通用

正确答案： A你的答案： A

50、 充气轮胎胎面和胎壁上不得有长度超过( )mm，深度足以暴露帘布层的破裂和割伤。单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： C你的答案： C

51、 制动器通常是利用( )来产生制动作用的。单选

A、 制动液B、 制动轮C、 制动总泵D、 摩擦

正确答案： D你的答案： D

52、 主销内倾角一般不大于( )0。单选

A、 1B、 3C、 5D、 8

正确答案： D你的答案： B

53、 活塞大都采用( )制成。单选

A、 铸铁B、 铸钢C、 铝合金D、 不锈钢

正确答案： C你的答案： C

54、 蓄电池叉车使用的蓄电池一般是( )型蓄电池。单选

A、 启动B、 牵引C、 动力D、 固定

正确答案： B你的答案： C

55、 连接和传递两根轴线不相重合，且其相对位置经常变化的轴之间动力的装置是( )。单选

A、 差速器B、 万向传动装置C、 主减速器D、 半轴

正确答案： B你的答案： B

56、 (场)厂内经常运送易燃、易爆危险品专用道路最大纵坡度不得大于（）%单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： A

57、 走合期的车辆，冷车启动后，发动机水温应当达到( )摄氏度以上在起步作业或行驶。单选

A、 30B、 40C、 50D、 60

正确答案： D你的答案： D

58、 由驾驶员负责进行的作业是( )。单选

A、 季节维护B、 一级维护C、 二级维护D、 出车前、行车中和收车后的维护

正确答案： D你的答案： D

59、 车间、库房的进、出口应根据车间、库房通道情况和作业区域情况设置（ ）或限速标志。单选

A、 警示标志B、 警告标志C、 安全标志D、 指示标志

正确答案： C你的答案： A

60、 机动车通过有人看守铁路道口时，遇到停车信号应靠右侧依次在停车线以外停车，无停车线，应停在距外股铁轨（ ）m以外，严禁抢道行驶。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： A你的答案： A

61、 （场）厂内道路设置的交通标志，其设置的位置、形式、尺寸、颜色等须符合国家和公安部、交通部颁布的（）规定单选

A、 相关B、 现行C、 有效D、 专门

正确答案： B你的答案： A

62、 （场）厂内专用机动车辆如电瓶车的最小转弯半径一般为（）m。单选

A、 2至3B、 3至4C、 4至5D、 5至6

正确答案： B你的答案： A

63、 发动机转速突然变化时，发动机发出低音沉重“嘡嘡”响，转速越快声响越大，单缸断火声响没有明显变化，相邻两缸断火声响显著减小的发动机异响是(

)。单选

A、 曲轴主轴承响B、 连杆轴承响C、 活塞敲缸响D、 活塞销响

正确答案： A你的答案： C

64、 车辆维护是降低零部件磨损、预防故障发生、延长使用寿命而采取的( )技术措施。单选

A、 预防性B、 强制性C、 试验性D、 恢复性

正确答案： A你的答案： A

65、 机动车通过无人看守铁路道口时，驾驶员距道口（ ）m内应能看到左右两侧200m以外的火车，否则，必须做到“一停、二看、三通过”。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： C你的答案： D

66、 采用动力转向的叉车，转向时作用在方向盘上的手操纵力应为( )N；采用机械式转向的车辆，转向时作用在方向盘上的手操纵力应不大于150N。单选

A、 10至20B、 10至30C、 10至40D、 20至50

正确答案： B你的答案： D

67、 叉车货叉如表面有裂纹，应（）使用单选

A、 修复后B、 降低载荷C、 停止D、 继续

正确答案： C你的答案： C

68、 初学场内（厂内）专用机动车辆驾驶员文化程度不得低于( )文化程度。单选

A、 初中B、 高中C、 中专D、 大专

正确答案： A你的答案： A

69、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：厂内道路路面宽度（ ）m以上的道路，应划中心线，实行分道行车。单选

A、 6B、 7C、 8D、 9

正确答案： D你的答案： A

70、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为场(厂)内专用机动车辆安全管理的项目代号是( )。单选

A、 A5B、 A6C、 A7D、 A8

正确答案： D你的答案： A

71、 脚踏式制动器在产生最大制动作用时，踏板力不得超过( )N，对靠手柄操纵的制动器，在手柄的握点中心施加力应不大于300N。单选

A、 300B、 400C、 500D、 700

正确答案： D你的答案： C

72、 叉车货叉的下降速度不应超过（）m/s单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： B

73、 驾驶大型车辆的驾驶员身高不得低于( )m。单选

A、 1.5B、 1.6C、 1.7D、 1.8

正确答案： B你的答案： B

74、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：机动车牵引挂车时，每辆机动车只准牵引 辆挂车，挂车应安装自动刹车装置、灯光和显示标志。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

75、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为车辆维修的项目代号是( )。单选

A、 N1B、 N2C、 N3D、 N4

正确答案： A你的答案： B

76、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 20万元以上50万元以下C、 2万元以上5万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B你的答案： B

77、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D你的答案： D

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。单选

A、 每年B、 每季度C、 每月D、 每天

正确答案： C你的答案： C

79、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（

），方可承担考试工作。单选

A、 指定B、 批准C、 备案D、 发证

正确答案： B你的答案： B

80、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 20万元以上50万元以下C、 50万元以上200万元以下D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C你的答案： B

81、 下列与驾驶疲劳有关的原因有( )。不定项选择

A、 睡眠不足B、 年龄和性别C、 车内温度太高D、 生物节律

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 对机动车离合器要求正确的是( )。不定项选择

A、 接合平稳B、 接合迅速C、 分离彻底D、 任何时候不能打滑

正确答案： A、C你的答案： A、C

83、 低温造成发动机启动困难的原因有( )不定项选择

A、 曲轴转动阻力大B、 蓄电池工作能力降低C、 燃油汽化（雾化）变坏D、 进气温度低

正确答案： A、B、C、D你的答案： B、C、D

84、 叉车液压分配阀是由( )组成的。不定项选择

A、 溢流阀B、 分配阀C、 多路换向阀D、 减压阀

正确答案： A、C你的答案： A、C

85、 转向系一般由( )几部分组成。不定项选择

A、 转向器B、 转向传动机构C、 轮胎D、 离合器

正确答案： A、B你的答案： A、B

86、 车辆使用中的“三检”的重点内容包括( )。不定项选择

A、 转向和制动B、 灯光信号C、 牵引装置D、 举升机构

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 正确的驾驶姿势能减轻驾驶员的劳动强度，下列属于正确的姿势的是( )。不定项选择

A、 身体正对方向盘坐稳B、 两眼平视，看远顾近，注意两旁C、 身靠后背看，胸部挺起，两膝分开D、 倒车时可以将头伸出窗外瞭望

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

88、 对叉车升降和倾斜油缸的要求有( )。不定项选择

A、 应密封良好，无裂纹和漏油现象B、

、应达到额定的工作压力和动作时间，正常倾斜油缸应灵活可靠的使属具倾斜；升降油缸应能平衡的升降属具及载荷C、

支承载荷时，油缸柱塞的回缩量应符合设计规定值D、 能爬行

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

89、

根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，机动工业车辆的安全作业在很大程度上取决于驾驶员对车辆的操纵方式，适用于驾驶员的安全规则有以下几个主要方面(

)。不定项选择

A、 一般规则B、 运行（驾驶）规则C、 搬运（起升和堆垛）规则D、 驾驶员维护车辆规则

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》（

）的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予以公告。查证属实的，由发证部门（ ）。不定项选择

A、 遗失或者损毁B、 到期C、 补办证书D、 考试

正确答案： A、C你的答案： A、C

1、 国家质检总局《关于增补特种设备目录的通知》(国质检特〔2010〕22号)中增补的特种设备目录中场（厂）内专用机动车辆共有两个类别六个品种。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

2、 叉车的稳定性是指叉车在进行装卸和在各种道路上行走是抵抗倾覆的能力，分为纵向稳定性和横向稳定性。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 防爆的形式是指为防止电气设备引起周围爆炸性气体环境引燃而采取的特定措施；判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 轮胎气压符合标准是指充气气压不得低于标准。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 部分叉车及牵引车的主减速器采用蜗杆涡轮传动副，来获得较大的传动比。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为90-105dBa。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 蓄电池车的蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间没有绝缘层时必须有10mm以上的空间。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

8、 叉车货叉左右两货叉尖的高度差不得超过货叉水平段长度的5%。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

9、

气压制动系统的车辆，贮气筒的容量应保持在不继续充气的前提下，车辆连续5次全制动后，气压不得低于起步气压（未标注起步气压着，按392kPa气压计）判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 柴油发动机燃料供给系与汽油发动机结构和工作原理没有大的区别。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 主销后倾角一般在80以内。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 柴油的自燃温度比汽油高，柴油发动机靠压缩自燃混合气。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 悬架主要由弹性元件、减震器和导向机构组成，分别起到缓冲、减震和导向的作用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 万向传动装置是连接和传递两根轴线不相重合，且其相对位置经常变化的轴之间动力的装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

15、 溢流阀压力调整过低可能导致液压叉车起升油缸下降超速。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

16、 汽油发动机混合气过浓，加速时，消声器有“突突”声或有时放炮。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 由于场（厂）内专用机动车辆安全管理人员管理不善，造成事故的，安全管理人员亦应当承担法律责任。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在驾驶车辆急转弯时，应提前减低车速，尽量缩小转弯半径，已克服离心力的影响。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

19、 有些车辆的转向轮定位中的前束值是负值的主要目的是为了增加行驶稳定性。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 进口车辆必须使用进口的燃、润料。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 方向盘正确的握法是按时钟表面12时为准，左手在9-10、右手在3-4时之间为宜。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

22、 插腿式叉车具有外伸支腿，货叉位于两支腿之间。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 蓄电池车电动机运转平稳无异响，工作温升正常，电刷接触良好，防护罩齐全。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，场(厂)内专用机动车辆安全管理的作业项目代号是A5。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

25、 前移式叉车具有可伸缩的门架或货叉架。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 传动系运转平稳，行驶中不抖动、无异响。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，在确保安全的情况下，可以采用更换平衡重的方式增大车辆的起重量。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制订，报国务院批准后执行。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，

特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

31、 有资料统计，血液中酒精含量在（ ）范围内驾车是最危险地，约占酒后驾车事故的50%以上。单选

A、 0.01%-0.02%B、 0.1%-0.2%C、 、0.001%-0.002%D、 1%-2%

正确答案： B你的答案： B

32、 侧滑量是对( )的要求。单选

A、 制动系B、 传动系C、 转向系D、 行驶系

正确答案： C你的答案： C

33、 下列不属于《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）调整的特种设备是( )。单选

A、 装载机B、 叉车C、 牵引车和推顶车D、 蓄电池、内燃观光车

正确答案： A你的答案： C

34、 车辆满载、无拖挂、变速器用最高档在良好平路上所能达到的最大时速是( )。单选

A、 最高车速B、 经济时速C、 安全车速D、 极限车速

正确答案： A你的答案： D

35、 在机动车道上停车时，要靠右侧停正，车轮距人行道边缘不得超过30cm,顺序停车距离应保持（ ）m以上，不能并排停放。单选

A、 2B、 2.5C、 3D、 3.5

正确答案： A你的答案： A

36、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为( )dBa。单选

A、 80-100B、 85-105C、 90-105D、 80-105

正确答案： C你的答案： C

37、 采用液压制动系统的车辆，当制动踏板压力最大时，保持( )min，踏板不得有缓慢向地板移动现象。单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： A你的答案： D

38、 离合器踏板的踏板力不得超过( )N。单选

A、 200B、 300C、 500D、 700

正确答案： B你的答案： B

39、 气门间隙主要是补偿气门的( )。单选

A、 热应力B、 热应变C、 冷脆D、 热膨胀

正确答案： D你的答案： D

40、 后轮转向的车辆在转弯时，车辆外侧后轮的运动半径大于外侧前轮的运动半径，他们之间的差值叫( )。单选

A、 轮差B、 外轮差C、 内轮差D、 前后轮差

正确答案： B你的答案： B

41、 叉车起重链条的节距超过( )应当更换。单选

A、 3%B、 4%C、 5%D、 6%

正确答案： B你的答案： C

42、 CPCD30型叉车的传动方式是( )。单选

A、 液压B、 液力C、 机械D、 静压

正确答案： B你的答案： C

43、 铅酸蓄电池充电过程中，电解液的密度是( )的。单选

A、 不断提高B、 不断降低C、 不变D、 急剧变化

正确答案： A你的答案： D

44、 发动机怠速是声响为清脆的“铛铛”响、温度低时声响明显，正常温度时减弱或消失的，单缸断火时声响减弱或消失的发动机异响是( )。单选

A、 曲轴主轴承响B、 连杆轴承响C、 活塞敲缸响D、 活塞销响

正确答案： C你的答案： A

45、 充气轮胎胎面和胎壁上不得有长度超过( )mm，深度足以暴露帘布层的破裂和割伤。单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： C你的答案： C

46、 叉车安全阀动作灵敏，在超载( )时应能全开。单选

A、 10%B、 15%C、 20%D、 25%

正确答案： D你的答案： A

47、 气压制动系统的车辆，贮气筒的容量应保持在不继续充气的前提下，车辆连续(

)次全制动后，气压不得低于起步气压（未标注起步气压着，按392kPa气压计）单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： D你的答案： B

48、 机动车离合器分离时，可( )。单选

A、 使发动机熄火B、 中断动力传递C、 使车辆迅速停止D、 降低燃油消耗

正确答案： B你的答案： B

49、 V形发动机的曲轴的曲拐数等于气缸数的( )。单选

A、 一倍B、 两倍C、 一半D、 四分之一

正确答案： C你的答案： C

50、 用侧滑仪检验车轮的侧滑量其值不得超过( )m/km。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： A你的答案： A

51、 叉车货叉左右两货叉尖的高度差不得超过货叉水平段长度的( )。单选

A、 3%B、 4%C、 5%D、 6%

正确答案： A你的答案： C

52、 蓄电池车的蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间没有绝缘层时必须有( )mm以上的空间。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： C你的答案： B

53、 转向梯形结构一般是由左右转向节臂、转向横拉杆和( )组成。单选

A、 前轴B、 转向器C、 主销D、 万向节

正确答案： A你的答案： B

54、 驻车制动系操纵杆必须有一定的储备行程，一般在全行程的( )以内产生最大制动效能。单选

A、 三分之二B、 四分之三C、 五分之四D、 二分之一

正确答案： B你的答案： B

55、 安装在变速箱和主减速器之间的装置是( )。单选

A、 半轴B、 传动轴C、 差速器D、 离合器

正确答案： B你的答案： D

56、 （场）厂内道路设置的交通标志，其设置的位置、形式、尺寸、颜色等须符合国家和公安部、交通部颁布的（）规定单选

A、 相关B、 现行C、 有效D、 专门

正确答案： B你的答案： A

57、 (场)厂内经常运送易燃、易爆危险品专用道路最大纵坡度不得大于（）%单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： C

58、 发动机加速时，消声器有“突突”声或有时放炮，可能的原因是( )。单选

A、 混合气过浓B、 混合气过稀C、 活塞销响D、 发动机过热

正确答案： A你的答案： A

59、 在厂区冰雪、泥泞道路上，同向行驶的车辆，两车之间的距离应保持在( )m以上。单选

A、 50B、 100C、 150D、 200

正确答案： A你的答案： A

60、 由驾驶员负责进行的作业是( )。单选

A、 季节维护B、 一级维护C、 二级维护D、 出车前、行车中和收车后的维护

正确答案： D你的答案： D

61、 车间、库房的进、出口应根据车间、库房通道情况和作业区域情况设置（ ）或限速标志。单选

A、 警示标志B、 警告标志C、 安全标志D、 指示标志

正确答案： C你的答案： C

62、 （场）厂内专用机动车辆如电瓶车的最小转弯半径一般为（）m。单选

A、 2至3B、 3至4C、 4至5D、 5至6

正确答案： B你的答案： A

63、 气缸垫气道与水道烧穿时，会导致发动机排气冒( )。单选

A、 黑烟B、 白烟C、 蓝烟D、 蒸汽

正确答案： B你的答案： B

64、 机动车不得在平行铁路装卸线钢轨外侧( )m以内行驶。单选

A、 1B、 2C、 2.5D、 3

正确答案： B你的答案： C

65、 车辆维护是降低零部件磨损、预防故障发生、延长使用寿命而采取的( )技术措施。单选

A、 预防性B、 强制性C、 试验性D、 恢复性

正确答案： A你的答案： A

66、 叉车货叉的下降速度不应超过（）m/s单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

67、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为搬运车牵引车推顶车司机的项目代号是( )。单选

A、 N1B、 N2C、 N3D、 N4

正确答案： C你的答案： D

68、 场内（厂内）专用机动车辆进行制动性能测试时，气压制动系：气压表指示气压不得大于( )kPa。单选

A、 490B、 590C、 690D、 790

正确答案： B你的答案： C

69、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：厂内道路路面宽度（ ）m以上的道路，应划中心线，实行分道行车。单选

A、 6B、 7C、 8D、 9

正确答案： D你的答案： B

70、 柴油车自由加速烟度测量的方法标准是( )。单选

A、 GB3845B、 GB1495C、 GB3846D、 GB1496

正确答案： C你的答案： B

71、 叉车货叉如表面有裂纹，应（）使用单选

A、 修复后B、 降低载荷C、 停止D、 继续

正确答案： C你的答案： A

72、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为内燃观光车司机的项目代号是( )。单选

A、 N1B、 N2C、 N3D、 N4

正确答案： D你的答案： D

73、 场内（厂内）专用机动车辆进行制动性能测试时，液压制动系：踏板力不得大于( )N。单选

A、 400B、 500C、 600D、 700

正确答案： D你的答案： C

74、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：机动车牵引挂车时，每辆机动车只准牵引 辆挂车，挂车应安装自动刹车装置、灯光和显示标志。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

75、 平衡重式叉车型式试验依据的国家标准是( )。单选

A、 GB4387B、 GB7258C、 GB10827D、 GB7588

正确答案： C你的答案： A

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）决定具体的《特种设备作业人员证》的发证分级范围，负责对考核发证工作的日常监督管理。单选

A、 国务院质量技术监督部门B、 设区的市级质量技术监督部门C、 省级质量技术监督部门D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C你的答案： C

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。单选

A、 国家标准B、 安全技术规范C、 国家规定D、 法律法规

正确答案： B你的答案： B

78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（

）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 发证部门B、 质监部门C、 考试机构D、 检验机构

正确答案： A你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。单选

A、 事故发生单位B、 地方政府C、 特种设备安全监督管理部门D、 特种设备使用单位

正确答案： A你的答案： A

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）以上直接经济损失的，属特别重大事故。单选

A、 5000万元B、 1亿元C、 1000万元D、 5亿元

正确答案： B你的答案： A

81、 影响车辆通过性的主要参数有( )不定项选择

A、 接近角B、 离去角C、 最小离地间隙D、 最大爬坡度

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、C、D

82、 活塞连杆组由( )等机件组成。不定项选择

A、 活塞B、 活塞环C、 活塞销D、 连杆

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 摩擦片式离合器一般由( )几部分组成。不定项选择

A、 主动部分B、 从动部分C、 压紧机构D、 操纵机构

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 一般应当由维修人员负责进行的作业是( )。不定项选择

A、 季节维护B、 一级维护C、 二级维护D、 出车前、行车中和收车后的维护

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 液压式制动系主要由制动踏板、制动总泵、制动分泵、( )及回位弹簧等组成。不定项选择

A、 制动蹄B、 制动鼓C、 制动液D、 制动气室

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

86、 场内（厂内）专用机动车辆在使用中，驾驶员要做到“三检”，即( )。不定项选择

A、 出车前B、 作业中C、 收车后D、 出车后

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

87、 化油器式发动机化油器有时回火，可能的原因是( )。不定项选择

A、 混合气过浓B、 混合气过稀C、 加速不良D、 油路不畅

正确答案： B、C你的答案： A、C

88、 推顶车是一种前端装有缓冲板并能在( )上推动车辆运行的牵引车辆。不定项选择

A、 地面B、 车间内C、 码头D、 钢轨

正确答案： A、D你的答案： A、B、C、D

89、 车辆必须设置下列灯具( )。不定项选择

A、 转向灯B、 制动灯C、 防盗灯D、 示宽灯

正确答案： A、C、D你的答案： A、B、D

90、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位有下列哪种情形，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿不定项选择

A、 特种设备存在严重事故隐患B、 特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续投入使用的。C、

未制定特种设备事故应急专项预案的。D、 特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的。

正确答案： B、C、D你的答案： A、B

1、 货物的重量超载会对叉车纵向稳定性产生影响。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 车辆转弯时，会产生离心力，车速越快离心力越大。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 叉车根据动力装置的不同分为内燃叉车和蓄电池叉车。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 机动车的转弯半径越小，车辆的机动性越好，行驶稳定性越好。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

5、 节流阀损坏会导致操纵液压叉车多路换向阀手柄时起升无力或倾斜无力或动作迟缓。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

6、 电控汽油喷射系统较化油器装置具有充气效率高、省油、冷启动性能好和降低污染等优点。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 机动车的电气设备主要由供电设备和用电设备两部分组成。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 活塞裙部膨槽一般开在受离心力小一面。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 轮边减速器可以将扭矩均衡的传递到左右驱动车轮。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

10、 行驶系主要由车架、车桥、悬挂装置和车轮组成。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 行车制动器可以使驾驶员离开车辆而能可靠制停在坡道上，不自动滑溜。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

12、 装有前照灯的机动车，应装有远、近光变换装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 转向轮外倾可以使转向轮所承受的重量集中到转向节较大的轴承上去，从而保护较小的外轴承和转向节。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 溢流阀压力调整过低会导致液压叉车门架自发倾斜。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 现代汽油电子喷射式发动机由于采用压燃式，压缩比高，所以热效率高。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

16、 由驾驶员负责进行的作业是出车前、行车中和收车后的车辆维护。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 有些车辆的转向轮定位中的前束值是负值的主要目的是为了增加行驶稳定性。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在驾驶车辆急转弯时，应提前减低车速，尽量缩小转弯半径，已克服离心力的影响。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 场内（厂内）专用机动车辆在使用中，驾驶员要做到“三检”，即出车前、作业中收车后的检查判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 场（厂）内专用机动车辆使用单位应当加强特种设备作业人员专业技术培训的同时，加强安全教育，杜绝场（厂）内专用机动车辆事故的发生。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 车辆走合期满，应进行一级维护。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

22、 电瓶车的制动联锁装置应齐全、可靠，制动时联锁开关必须切断所有电动机的电源。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

23、 根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，在任何情况下，都必须将车速控制在可安全行驶的范围内。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，场(厂)内专用机动车辆安全管理的作业项目代号是A5。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 额定起重量小于10吨的内燃平衡重式叉车进行制动性能试验时，空载制动距离不大于9m。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

26、

《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）规定，鉴于外形和结构的特殊性，叉车不适于作为机动车在道路行驶和使用，因此《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）不适用于叉车。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

27、 液压分配器上必须有铭牌和功能指示牌，液压元件应配合良好，无泄漏。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的检验分为监督检验、定期检验两类判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，安全生产监督管理、交通、建设等部门应当按照各自职责，做好特种设备安全监督管理工作。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》未规定，特种设备使用单位应当保证必要的安全和节能投入。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 根据《工矿道路设计规范》和《工矿企业厂内运输安全规程》的规定，蓄电池搬运车行驶的主要道路的最大纵坡不得超过（ ）%。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： C你的答案： C

32、 下列不属于《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）调整的特种设备是( )。单选

A、 装载机B、 叉车C、 牵引车和推顶车D、 蓄电池、内燃观光车

正确答案： A你的答案： A

33、 侧滑量是对( )的要求。单选

A、 制动系B、 传动系C、 转向系D、 行驶系

正确答案： C你的答案： C

34、 载质量是指车辆（ ）最大额定载物质量，它是车辆承载能力的标志。单选

A、 行驶时B、 作业时C、 空载时D、 满载时

正确答案： A你的答案： A

35、 根据《工矿道路设计规范》和《工矿企业厂内运输安全规程》的规定，蓄电池车的最小转弯应在（ ）m。单选

A、 2～3B、 3～4C、 4～5D、 5～6

正确答案： B你的答案： B

36、 发动机怠速是声响为清脆的“铛铛”响、温度低时声响明显，正常温度时减弱或消失的，单缸断火时声响减弱或消失的发动机异响是( )。单选

A、 曲轴主轴承响B、 连杆轴承响C、 活塞敲缸响D、 活塞销响

正确答案： C你的答案： C

37、 充气轮胎胎面中心花纹深度不得小于( )mm。单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： B你的答案： B

38、 蓄电池叉车的动力装置是由两台分别驱动前桥（驱动桥）和油泵的( )电动机组成。单选

A、 直流串激式B、 直流并激式C、 交流自激式D、 交流他激式

正确答案： A你的答案： A

39、 制动器通常是利用( )来产生制动作用的。单选

A、 制动液B、 制动轮C、 制动总泵D、 摩擦

正确答案： D你的答案： D

40、 CPCD30型叉车的传动方式是( )。单选

A、 液压B、 液力C、 机械D、 静压

正确答案： B你的答案： B

41、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为( )dBa。单选

A、 80-100B、 85-105C、 90-105D、 80-105

正确答案： C你的答案： C

42、 具有增加转向轮自动回正作用的转向轮定位是( )。单选

A、 主销后倾B、 主销内倾C、 转向轮外倾D、 转向轮前束

正确答案： A你的答案： A

43、 灰铸铁气缸盖在安装气缸垫时，有铜皮卷边的一面应朝向( )。单选

A、 铸铁缸体B、 缸盖C、 铝合金缸体D、 活塞

正确答案： B你的答案： B

44、 防止变速器自动脱档的装置是( )。单选

A、 自锁装置B、 互锁装置C、 倒档锁D、 同步装置

正确答案： A你的答案： A

45、 叉车内门架在外门架内上下伸缩是靠( )来实现的。单选

A、 提升链条B、 升降油缸C、 倾斜油缸D、 叉架

正确答案： B你的答案： B

46、 充气轮胎胎面和胎壁上不得有长度超过( )mm，深度足以暴露帘布层的破裂和割伤。单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： C你的答案： C

47、 铅酸蓄电池将化学能转换为电能的过程是( )过程。单选

A、 充电B、 放电C、 发电D、 漏电

正确答案： B你的答案： B

48、 行车制动系在产生最大制动作用时，踏板力不得超过( )N。单选

A、 300B、 400C、 500D、 700

正确答案： D你的答案： D

49、 叉车安全阀动作灵敏，在超载( )时应能全开。单选

A、 10%B、 15%C、 20%D、 25%

正确答案： D你的答案： D

50、 主销后倾角一般在( )0以内。单选

A、 1B、 3C、 5D、 8

正确答案： B你的答案： B

51、 气缸盖主要用来封闭气缸上部并构成( )。单选

A、 配气机构B、 燃烧室C、 机体D、 冷却系统

正确答案： B你的答案： B

52、 防止车辆前进过程中误挂倒档的装置是( )。单选

A、 自锁装置B、 互锁装置C、 倒档锁D、 同步装置

正确答案： C你的答案： C

53、 叉车的升降油缸多采用( )式油缸。单选

A、 单作用B、 双作用C、 活塞D、 通用

正确答案： A你的答案： A

54、 转向梯形结构一般是由左右转向节臂、转向横拉杆和( )组成。单选

A、 前轴B、 转向器C、 主销D、 万向节

正确答案： A你的答案： A

55、 为了取得较大的启动转矩和较高的转速，启动机一般采用( )直流电动机。单选

A、 并激B、 串激C、 自激D、 他激

正确答案： B你的答案： B

56、 机动车通过铁路道口时，应提前减速，时速不得超过（ ）km。要做到“一慢、二看、三通过”。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： C你的答案： C

57、 （场）厂内道路设置的交通标志，其设置的位置、形式、尺寸、颜色等须符合国家和公安部、交通部颁布的（）规定单选

A、 相关B、 现行C、 有效D、 专门

正确答案： B你的答案： A

58、 由驾驶员负责进行的作业是( )。单选

A、 季节维护B、 一级维护C、 二级维护D、 出车前、行车中和收车后的维护

正确答案： D你的答案： D

59、 车间、库房的进、出口应根据车间、库房通道情况和作业区域情况设置（ ）或限速标志。单选

A、 警示标志B、 警告标志C、 安全标志D、 指示标志

正确答案： C你的答案： C

60、 (场)厂内经常运送易燃、易爆危险品专用道路最大纵坡度不得大于（）%单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： C

61、 走合期的车辆一般应当按照标准载重减载( )，有具体规定的执行规定，并不允许拖带其他车辆。单选

A、 10%-20%B、 20%-25%C、 25%-30%D、 30%-35%

正确答案： B你的答案： C

62、 机动车通过有人看守铁路道口时，遇到停车信号应靠右侧依次在停车线以外停车，无停车线，应停在距外股铁轨（ ）m以外，严禁抢道行驶。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： A你的答案： A

63、 车辆维护是降低零部件磨损、预防故障发生、延长使用寿命而采取的( )技术措施。单选

A、 预防性B、 强制性C、 试验性D、 恢复性

正确答案： A你的答案： A

64、 （场）厂内专用机动车辆如电瓶车的最小转弯半径一般为（）m。单选

A、 2至3B、 3至4C、 4至5D、 5至6

正确答案： B你的答案： B

65、 走合期的车辆，冷车启动后，发动机水温应当达到( )摄氏度以上在起步作业或行驶。单选

A、 30B、 40C、 50D、 60

正确答案： D你的答案： D

66、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：厂内道路路面宽度（ ）m以上的道路，应划中心线，实行分道行车。单选

A、 6B、 7C、 8D、 9

正确答案： D你的答案： D

67、 初学场内（厂内）专用机动车辆驾驶员年龄不得超过( )岁。单选

A、 40B、 45C、 50D、 55

正确答案： B你的答案： B

68、 叉车货叉如表面有裂纹，应（）使用单选

A、 修复后B、 降低载荷C、 停止D、 继续

正确答案： C你的答案： C

69、 厂内机动车辆必须装有停车制动器，停车制动时，装有额定载荷的车辆能够在它可行驶的最大坡度或( )%坡度（两者中的小值）上停住。单选

A、 12B、 15C、 20D、 30

正确答案： C你的答案： A

70、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为场(厂)内专用机动车辆安全管理的项目代号是( )。单选

A、 A5B、 A6C、 A7D、 A8

正确答案： D你的答案： A

71、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：机动车牵引挂车时，每辆机动车只准牵引 辆挂车，挂车应安装自动刹车装置、灯光和显示标志。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

72、 初学场内（厂内）专用机动车辆驾驶员文化程度不得低于( )文化程度。单选

A、 初中B、 高中C、 中专D、 大专

正确答案： A你的答案： A

73、 叉车货叉的下降速度不应超过（）m/s单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： C

74、 采用动力转向的叉车，转向时作用在方向盘上的手操纵力应为( )N；采用机械式转向的车辆，转向时作用在方向盘上的手操纵力应不大于150N。单选

A、 10至20B、 10至30C、 10至40D、 20至50

正确答案： B你的答案： D

75、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为车辆维修的项目代号是( )。单选

A、 N1B、 N2C、 N3D、 N4

正确答案： A你的答案： B

76、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（

）罚款。单选

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D你的答案： D

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）重伤，为较大事故。单选

A、 10人以上50人以下B、 3人以上10人以下C、 30人以上100人以下D、 100人以上

正确答案： A你的答案： A

78、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（

）签署。单选

A、 检验机构质量责任人B、 检验检测机构负责人C、 检验机构技术责任人D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。单选

A、 安全性能B、 能效指标C、 安全性能和能效指标D、 产品质量

正确答案： C你的答案： C

80、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的( )的要求，进行生产活动。单选

A、 安全技术规范B、 标准C、 规程D、 规定

正确答案： A你的答案： A

81、 与驾驶员的视觉判断能力有关的因素有( )。不定项选择

A、 车辆的速度B、 性别C、 环境条件D、 年龄

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 由于高原地区的海拔高，气压低的特点，必将造成在该地区行驶作业车辆的( )下降，也造成其他故障的增多。不定项选择

A、 动力性B、 经济性C、 安全性D、 稳定性

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 叉车液压分配阀是由( )组成的。不定项选择

A、 溢流阀B、 分配阀C、 多路换向阀D、 减压阀

正确答案： A、C你的答案： A、C

84、 悬挂装置是连接车架与( )之间的弹性连接传力部件。不定项选择

A、 车桥B、 驱动桥C、 转向桥D、 工作装置

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 下列装置是汽油电子喷射式发动机的装置是( )。不定项选择

A、 分电器B、 火花塞C、 高压线圈D、 停机装置

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 下列中运用离合器方法不正确的是( )。不定项选择

A、 车辆行驶中，将脚放在离合器踏板上B、 采用半联动控制车速C、 踏下离合器踏板进行滑行D、

除紧急制动外，一般情况应先踏离合器踏板后再踏制动踏板

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

87、 欲保持车辆技术状况良好，必须对车辆进行科学管理，正确使用，强制维护，视情修理。其中，( )。不定项选择

A、 车辆是基础，技术是关键B、 管理是基础，使用是关键C、 制度是基础，监督是关键D、 技术是基础，使用是关键

正确答案： B、C你的答案： B、C

88、 液压分配器上必须有( )，液压元件应配合良好，无泄漏。不定项选择

A、 铭牌B、 警示标志C、 使用说明D、 功能指示牌

正确答案： A、D你的答案： A、D

89、

根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，机动工业车辆的安全作业在很大程度上取决于驾驶员对车辆的操纵方式，适用于驾驶员的安全规则有以下几个主要方面(

)。不定项选择

A、 一般规则B、 运行（驾驶）规则C、 搬运（起升和堆垛）规则D、 驾驶员维护车辆规则

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，有下列哪种情形应当撤销《特种设备作业人员证》？不定项选择

A、 持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，B、

考试机构或者发证部门工作人员滥用职权、玩忽职守、违反法定程序或者超越发证范围考核发证的。C、

持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的。D、

持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的。

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D

1、 叉车的载荷中心距是指在货叉上放置标准的货物时，其货物重心线至货叉垂直段前壁的水平距离。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

2、 叉车根据动力装置的不同分为内燃叉车和蓄电池叉车。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 驾驶员酒后驾车，一般在酒后30min至60min最容易发生事故。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 晶闸管调速系统的保护包括行车失控保护、零位保护和制动连锁装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 叉车的工作装置由起重机构和液压驱动系两部分组成。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 机动车均应设置喇叭，其音量应在一定的范围。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 转向轮外倾和转向轮前束具有减轻车辆轮胎磨损作用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 活塞环一般用特种铝合金制成，弹性好，在自由状态下，环的外径大于气缸直径。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 机动车离合器应当接合平稳、分离彻底，任何时候都不能打滑。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

10、 四行程柴油发动机和化油器式汽油发动机相比，重大的区别在于点火方式、燃料供给系和冷却方式的不同。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

11、 制动蹄回位弹簧脱落或折断会造成液压制动系统制动力下降。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

12、 充气轮胎胎面中心花纹深度不得小于3mm。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

13、 蓄电池车的直流电机具有挖掘机特性，是因为采用了直流串激接线方式。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

14、 叉车液压分配阀是由溢流阀、多路换向阀和减压阀组成。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 装有前照灯的机动车，应装有远、近光变换装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

16、 当发动机出现连杆轴承响、活塞敲缸响和活塞销响时，单缸断火检查时，声响均会减弱或消失。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

17、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在驾驶车辆急转弯时，应提前减低车速，尽量缩小转弯半径，已克服离心力的影响。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

18、 有些车辆的转向轮定位中的前束值是负值的主要目的是为了增加行驶稳定性。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 叉车高速急转弯会导致叉车失去纵向稳定、而倾翻。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

20、 场（厂）内专用机动车辆使用单位应当加强特种设备作业人员专业技术培训的同时，加强安全教育，杜绝场（厂）内专用机动车辆事故的发生。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

21、 柴油机燃料系进入空气，在管路中将反生“气阻”，会导致排气冒蓝烟。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，场(厂)内专用机动车辆安全管理的作业项目代号是A5。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 叉车门架必须装设防止货叉架升到最高位时脱出的限位装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，稀释浓硫酸配制电解液时，只允许把水加入浓硫酸中，而不得把浓硫酸加入水中。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

25、 叉车工作机构锁止机件齐全，无裂纹、变形，开启、锁止灵敏可靠。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、

《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）规定，鉴于外形和结构的特殊性，叉车不适于作为机动车在道路行驶和使用，因此《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）不适用于叉车。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

27、 液压制动器，制动系统进入空气对制动性能影响不大。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、 《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》的样式、证书编号方法由国家质检总局公布，证书由省级质监部门统一印制。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

29、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当报告特种设备安全监督管理部门后处理。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、

《特种设备安全监察条例》规定，从事特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测的特种设备检验检测人员应当经省级特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得检验检测人员证书，方可从事检验检测工作。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 下列不属于《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）调整的特种设备是( )。单选

A、 装载机B、 叉车C、 牵引车和推顶车D、 蓄电池、内燃观光车

正确答案： A你的答案： D

32、 侧滑量是对( )的要求。单选

A、 制动系B、 传动系C、 转向系D、 行驶系

正确答案： C你的答案： D

33、 载质量是指车辆（ ）最大额定载物质量，它是车辆承载能力的标志。单选

A、 行驶时B、 作业时C、 空载时D、 满载时

正确答案： A你的答案： D

34、 根据《工矿道路设计规范》和《工矿企业厂内运输安全规程》的规定，停车场内为了排水，一般应采用（

）%-10%的坡度，停车场布置尺寸应符合有关规定。单选

A、 2B、 3C、 4D、 5

正确答案： D你的答案： D

35、 最小离地间隙是指车辆（ ），车辆除轮胎以外的最低点与地面之间的距离。单选

A、 行驶时B、 作业时C、 空载时D、 满载时

正确答案： D你的答案： C

36、 CPCD30型叉车的传动方式是( )。单选

A、 液压B、 液力C、 机械D、 静压

正确答案： B你的答案： B

37、 防止车辆前进过程中误挂倒档的装置是( )。单选

A、 自锁装置B、 互锁装置C、 倒档锁D、 同步装置

正确答案： C你的答案： C

38、 为了取得较大的启动转矩和较高的转速，启动机一般采用( )直流电动机。单选

A、 并激B、 串激C、 自激D、 他激

正确答案： B你的答案： A

39、 叉车的升降油缸多采用( )式油缸。单选

A、 单作用B、 双作用C、 活塞D、 通用

正确答案： A你的答案： C

40、 行车制动系在产生最大制动作用时，踏板力不得超过( )N。单选

A、 300B、 400C、 500D、 700

正确答案： D你的答案： C

41、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为( )dBa。单选

A、 80-100B、 85-105C、 90-105D、 80-105

正确答案： C你的答案： B

42、 发动机怠速是声响为清脆的“铛铛”响、温度低时声响明显，正常温度时减弱或消失的，单缸断火时声响减弱或消失的发动机异响是( )。单选

A、 曲轴主轴承响B、 连杆轴承响C、 活塞敲缸响D、 活塞销响

正确答案： C你的答案： C

43、 主销后倾角一般在( )0以内。单选

A、 1B、 3C、 5D、 8

正确答案： B你的答案： C

44、 活塞大都采用( )制成。单选

A、 铸铁B、 铸钢C、 铝合金D、 不锈钢

正确答案： C你的答案： C

45、 充气轮胎胎面中心花纹深度不得小于( )mm。单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： B你的答案： C

46、 连接和传递两根轴线不相重合，且其相对位置经常变化的轴之间动力的装置是( )。单选

A、 差速器B、 万向传动装置C、 主减速器D、 半轴

正确答案： B你的答案： A

47、 蓄电池叉车使用的蓄电池一般是( )型蓄电池。单选

A、 启动B、 牵引C、 动力D、 固定

正确答案： B你的答案： B

48、 叉车的倾斜油缸多采用( )式油缸。单选

A、 单作用B、 双作用C、 套筒D、 柱塞

正确答案： B你的答案： B

49、 行车制动系在产生最大制动作用时，手握力不得超过( )N。单选

A、 300B、 400C、 500D、 700

正确答案： A你的答案： A

50、 叉车安全阀动作灵敏，在超载( )时应能全开。单选

A、 10%B、 15%C、 20%D、 25%

正确答案： D你的答案： D

51、 主销内倾角一般不大于( )0。单选

A、 1B、 3C、 5D、 8

正确答案： D你的答案： B

52、 汽油机的活塞顶部一般多是平的，其优点是制造简单、吸热面积( )。单选

A、 大B、 小C、 不变D、 恒定

正确答案： B你的答案： B

53、 充气轮胎胎面和胎壁上不得有长度超过( )mm，深度足以暴露帘布层的破裂和割伤。单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： C你的答案： D

54、 防止变速器自动脱档的装置是( )。单选

A、 自锁装置B、 互锁装置C、 倒档锁D、 同步装置

正确答案： A你的答案： A

55、 电阻式调速蓄电池车是靠改变供给电动机的( )大小在调速的。单选

A、 电压B、 电流C、 电感D、 电容

正确答案： A你的答案： A

56、 机动车通过无人看守铁路道口时，驾驶员距道口（ ）m内应能看到左右两侧200m以外的火车，否则，必须做到“一停、二看、三通过”。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： C你的答案： C

57、 车间、库房的进、出口应根据车间、库房通道情况和作业区域情况设置（ ）或限速标志。单选

A、 警示标志B、 警告标志C、 安全标志D、 指示标志

正确答案： C你的答案： C

58、 走合期的车辆，冷车启动后，发动机水温应当达到( )摄氏度以上在起步作业或行驶。单选

A、 30B、 40C、 50D、 60

正确答案： D你的答案： D

59、 由驾驶员负责进行的作业是( )。单选

A、 季节维护B、 一级维护C、 二级维护D、 出车前、行车中和收车后的维护

正确答案： D你的答案： D

60、 （场）厂内道路设置的交通标志，其设置的位置、形式、尺寸、颜色等须符合国家和公安部、交通部颁布的（）规定单选

A、 相关B、 现行C、 有效D、 专门

正确答案： B你的答案： A

61、 (场)厂内经常运送易燃、易爆危险品专用道路最大纵坡度不得大于（）%单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： A

62、 行车速度越高，越容易破坏车辆的操纵性和（ ）。单选

A、 纵向稳定性B、 横向稳定性C、 动力性D、 稳定性

正确答案： D你的答案： D

63、 发动机转速突然变化时，发动机发出低音沉重“嘡嘡”响，转速越快声响越大，单缸断火声响没有明显变化，相邻两缸断火声响显著减小的发动机异响是(

)。单选

A、 曲轴主轴承响B、 连杆轴承响C、 活塞敲缸响D、 活塞销响

正确答案： A你的答案： A

64、 车辆维护是降低零部件磨损、预防故障发生、延长使用寿命而采取的( )技术措施。单选

A、 预防性B、 强制性C、 试验性D、 恢复性

正确答案： A你的答案： B

65、 （场）厂内专用机动车辆如电瓶车的最小转弯半径一般为（）m。单选

A、 2至3B、 3至4C、 4至5D、 5至6

正确答案： B你的答案： B

66、 初学场内（厂内）专用机动车辆驾驶员文化程度不得低于( )文化程度。单选

A、 初中B、 高中C、 中专D、 大专

正确答案： A你的答案： B

67、 脚踏式制动器在产生最大制动作用时，踏板力不得超过( )N，对靠手柄操纵的制动器，在手柄的握点中心施加力应不大于300N。单选

A、 300B、 400C、 500D、 700

正确答案： D你的答案： C

68、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为车辆维修的项目代号是( )。单选

A、 N1B、 N2C、 N3D、 N4

正确答案： A你的答案： B

69、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：厂内道路路面宽度（ ）m以上的道路，应划中心线，实行分道行车。单选

A、 6B、 7C、 8D、 9

正确答案： D你的答案： B

70、 叉车货叉如表面有裂纹，应（）使用单选

A、 修复后B、 降低载荷C、 停止D、 继续

正确答案： C你的答案： C

71、 驾驶大型车辆的驾驶员身高不得低于( )m。单选

A、 1.5B、 1.6C、 1.7D、 1.8

正确答案： B你的答案： C

72、 货叉架下降速度在任何情况下（包括液压管路出现破裂时），均不得超过( )mm/s。单选

A、 300B、 400C、 500D、 600

正确答案： D你的答案： A

73、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为叉车司机的项目代号是( )。单选

A、 N1B、 N2C、 N3D、 N4

正确答案： B你的答案： B

74、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：机动车牵引挂车时，每辆机动车只准牵引 辆挂车，挂车应安装自动刹车装置、灯光和显示标志。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

75、 叉车货叉的下降速度不应超过（）m/s单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

76、

国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过(

)，有3个月以上申请项目的实习经历。单选

A、 操作技能培训B、 技术培训合格C、 安全教育D、 安全教育和培训

正确答案： D你的答案： A

77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对涉及( )的特种设备的生产和使用环节实施重点监察。单选

A、 公共安全B、 国有企业C、 私营企业D、 学校

正确答案： A你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，（

）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。单选

A、 各级政府B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D你的答案： C

79、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 20万元以上50万元以下C、 2万元以上5万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B你的答案： C

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（

）与申请者约定现场检验检测时间。单选

A、 三十个工作日内B、 三十日内C、 十个工作日内D、 五个工作日内

正确答案： D你的答案： B

81、 最大爬坡度是衡量车辆( )性的主要参数。不定项选择

A、 平顺B、 经济C、 通过D、 动力

正确答案： C、D你的答案： A、C、D

82、 四行程发动机配气机构中进、排气门均关闭的行程是( )行程。不定项选择

A、 进气B、 压缩C、 作功D、 排气

正确答案： B、C你的答案： A、B、C、D

83、 一般应当由维修人员负责进行的作业是( )。不定项选择

A、 季节维护B、 一级维护C、 二级维护D、 出车前、行车中和收车后的维护

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

84、 液压式制动系主要由制动踏板、制动总泵、制动分泵、( )及回位弹簧等组成。不定项选择

A、 制动蹄B、 制动鼓C、 制动液D、 制动气室

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C、D

85、 下列装置是汽油电子喷射式发动机的装置是( )。不定项选择

A、 分电器B、 火花塞C、 高压线圈D、 停机装置

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 非特殊情况叉车不得在( )情况下急刹车。不定项选择

A、 载物行驶B、 装卸过程C、 下陡坡D、 坡道横向行驶

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

87、 场（厂）内专用机动车辆在行驶和作业中的事故按事故类别分为( )。不定项选择

A、 车辆伤害B、 物体打击C、 高处坠落D、 火灾、爆炸

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

88、

根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，机动工业车辆的安全作业在很大程度上取决于驾驶员对车辆的操纵方式，适用于驾驶员的安全规则有以下几个主要方面(

)。不定项选择

A、 一般规则B、 运行（驾驶）规则C、 搬运（起升和堆垛）规则D、 驾驶员维护车辆规则

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C

89、 不得进行焊接方法修复的转向机构部件包括( )。不定项选择

A、 转向垂臂B、 横向拉杆C、 纵向拉杆D、 曲轴

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

90、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，报名参加特种设备作业人员考试的人员，应当向考试机构提交下列哪种材料？不定项选择

A、 《特种设备作业人员考试申请表》。B、 身份证复印件C、 2张1寸正面免冠照片D、 毕业证书复印件或者学历证明E、 工作单位证明

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D、E

1、 车辆总质量是指空车质量和载质量之和。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 国家质检总局《关于增补特种设备目录的通知》(国质检特〔2010〕22号)中增补的特种设备目录中场（厂）内专用机动车辆共有两个类别六个品种。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

3、 根据《工矿道路设计规范》和《工矿企业厂内运输安全规程》的规定，停车视距15米视距范围内不应有阻碍视线的障碍物。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

4、 多缸发动机有一定的发火次序，是为了各缸做功间隔均匀和避免相邻缸进气重叠。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

5、 悬架主要由弹性元件、减震器和导向机构组成，分别起到缓冲、减震和导向的作用。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

6、 叉车安全阀动作应当灵敏，在超载15%时应能全开。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

7、 机动车近光光束应防炫目。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

8、 检验机动车驻车性能时要求车辆空载正反两个方向在15%的坡道上，使用驻车制动装置5min以上应保持不动。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

9、 风冷式汽油机具有结构简单，维修方便，冷却不可靠，功率消耗少等特点。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

10、 多路换向阀的操纵手柄定位应准确、可靠，不得因震动而变位。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 变速器在空档位置，可在发动机不熄火、离合器接合状态下切断动力传递。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 平衡重式叉车与汽车大致相同，转向桥在前，驱动桥在后。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

13、 发动机飞轮的一个重要作用是储存能量，稳定转速。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

14、 车辆的车架只要有足够的强度来承受全车的载荷即可。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为90-105dBa。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

16、 有些车辆的转向轮定位中的前束值是负值的主要目的是为了增加行驶稳定性。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

17、 叉车在进行装卸作业时，如果装卸距离不是很远，允许将货叉升高行驶。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

18、 检查发动机机油油面高度的标准是在机油尺刻度的2/4-4/4之间。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 由于场（厂）内专用机动车辆安全管理人员管理不善，造成事故的，安全管理人员亦应当承担法律责任。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

20、 季节维护属于定期维护，一、二级维护属于不定期维护。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在驾驶车辆急转弯时，应提前减低车速，尽量缩小转弯半径，已克服离心力的影响。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

22、 参加场内（厂内）专用机动车辆驾驶员考核的人员双眼裸视力均不得低于0.7以上。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

23、 车辆按国家标准设置的各种仪表应齐全有效。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

24、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，场(厂)内专用机动车辆安全管理的作业项目代号是A5。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 前移式叉车具有可伸缩的门架或货叉架。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

26、 装载运输易燃易爆、剧毒等危险品的车辆或行驶于危险场所的车辆，必须符合相应特殊安全要求。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 插腿式叉车具有外伸支腿，货叉位于两支腿之间。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

28、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备检验检测机构责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

29、

违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，停用的特种设备，未经检验检测机构检验检测或者经检验检测不合格重新启用的，由县以上特种设备安全监督管理部门处以相应的经济处罚。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

30、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持有《特种设备作业人员证》的人员，即可在许可的项目范围内作业。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

31、 侧滑量是对( )的要求。单选

A、 制动系B、 传动系C、 转向系D、 行驶系

正确答案： C你的答案： D

32、 下列不属于《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）调整的特种设备是( )。单选

A、 装载机B、 叉车C、 牵引车和推顶车D、 蓄电池、内燃观光车

正确答案： A你的答案： D

33、 视线的焦点随着速度的增加而距离( )。单选

A、 变近B、 变远C、 放大D、 聚集

正确答案： B你的答案： A

34、 影响叉车纵向稳定性的因素是( )。单选

A、 行驶路面倾斜度（横坡）过大B、 货物的重量超载C、 行驶速度快且转向过急D、 轮距过小

正确答案： B你的答案： A

35、 体内酒精浓度在( )时。驾驶机能开始下降。单选

A、 0.03%B、 0.01%C、 0.05%D、 0.15%

正确答案： A你的答案： A

36、 叉车安全阀动作灵敏，在超载( )时应能全开。单选

A、 10%B、 15%C、 20%D、 25%

正确答案： D你的答案： B

37、 车辆的转向系一般由( )组成。单选

A、 转向器和前轮定位B、 转向器和转向传动机构C、 转向盘和转向器D、 转向梯形和转向摇臂

正确答案： B你的答案： B

38、 额定载荷下，将叉车门架起升到一定高度后发动机熄火，10min门架自沉量不大于( )mm。单选

A、 10B、 15C、 20D、 30

正确答案： C你的答案： C

39、 汽油发动机压缩行程结束时，气缸内的温度可达( )0C。单选

A、 80-130B、 300-500C、 600-900D、 800-1000

正确答案： B你的答案： A

40、 发动机怠速是声响为清脆的“铛铛”响、温度低时声响明显，正常温度时减弱或消失的，单缸断火时声响减弱或消失的发动机异响是( )。单选

A、 曲轴主轴承响B、 连杆轴承响C、 活塞敲缸响D、 活塞销响

正确答案： C你的答案： C

41、 主减速器起着( )。单选

A、 变换车速的作用B、 降低转速、增大扭矩和改变传动旋转方向的作用C、 改变传动方向的作用D、 连接和传递两根轴线不相重合的动力作用

正确答案： B你的答案： B

42、 转向梯形结构一般是由左右转向节臂、转向横拉杆和( )组成。单选

A、 前轴B、 转向器C、 主销D、 万向节

正确答案： A你的答案： B

43、 蓄电池车的直流电动机，为了产生使电枢旋转的磁场，两相邻磁极( )。单选

A、 应为异性B、 同为S极C、 同为N极D、 结构相同

正确答案： A你的答案： A

44、 CPCD30型叉车的传动方式是( )。单选

A、 液压B、 液力C、 机械D、 静压

正确答案： B你的答案： A

45、 检验机动车驻车性能时要求车辆空载正反两个方向在( )的坡道上，使用驻车制动装置5min以上应保持不动。单选

A、 10%B、 20%C、 30%D、 50%

正确答案： B你的答案： B

46、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为( )dBa。单选

A、 80-100B、 85-105C、 90-105D、 80-105

正确答案： C你的答案： A

47、 前轮前束是指( )。单选

A、 两前轮后端距离小于前端距离B、 两前轮后端距离等于前端距离C、 两前轮后端距离大于前端的距离D、 两前轮前端距离小于后轮前端距离

正确答案： C你的答案： C

48、 叉车满载起升时，起升速度不得低于标准值的( )。单选

A、 50%B、 60%C、 70%D、 80%

正确答案： A你的答案： B

49、 发动机曲轴通过连杆带动活塞从上止点向下止点移动的是( )行程。单选

A、 进气B、 压缩C、 作功D、 排气

正确答案： A你的答案： A

50、 普通十字轴万向节在传递动力时，由于有角度的变化，两轴( )。单选

A、 匀速转动B、 等角速度转动C、 不能等角速度转动D、 磨损严重

正确答案： C你的答案： B

51、 机动车车架的功用是( )。单选

A、 提供动力B、 保持车辆稳定的直线行驶和转向轻便C、 承受全车的载荷和保证各种装置的相对位置D、 便有操作、安全行驶

正确答案： C你的答案： C

52、 装有前照灯的机动车，应( )。单选

A、 装有红黄绿灯B、 装有聚光灯C、 装有远、近光变换装置D、 装有雾灯

正确答案： C你的答案： C

53、 机动车制动完全释放时间不得大于( )s。单选

A、 0.3B、 0.5C、 0.7D、 0.8

正确答案： D你的答案： C

54、 机动车前轮定位是为了使( )。单选

A、 保持稳定的直线行驶、转向轻便、减少轮胎磨损B、 保持直线行驶，防止转弯过于频繁C、 保证车辆行驶时可靠制停D、

保证轮胎在行驶过程不自动脱落

正确答案： A你的答案： A

55、 叉车货叉左右两货叉尖的高度差不得超过货叉水平段长度的( )。单选

A、 3%B、 4%C、 5%D、 6%

正确答案： A你的答案： A

56、 （场）厂内专用机动车辆如电瓶车的最小转弯半径一般为（）m。单选

A、 2至3B、 3至4C、 4至5D、 5至6

正确答案： B你的答案： B

57、 车辆维护是降低零部件磨损、预防故障发生、延长使用寿命而采取的( )技术措施。单选

A、 预防性B、 强制性C、 试验性D、 恢复性

正确答案： A你的答案： A

58、 气压制动的叉车起步前，制动气压应达到( )气压以上。单选

A、 额定B、 工作C、 起步D、 制动

正确答案： C你的答案： C

59、 （场）厂内道路设置的交通标志，其设置的位置、形式、尺寸、颜色等须符合国家和公安部、交通部颁布的（）规定单选

A、 相关B、 现行C、 有效D、 专门

正确答案： B你的答案： A

60、 转向横直拉杆球头松动（弹簧折断或间隙过大），可导致( )。单选

A、 转向沉重B、 转向跑偏C、 转向轮摇摆D、 制动距离过大

正确答案： C你的答案： C

61、 车间、库房的进、出口应根据车间、库房通道情况和作业区域情况设置（ ）或限速标志。单选

A、 警示标志B、 警告标志C、 安全标志D、 指示标志

正确答案： C你的答案： D

62、 (场)厂内经常运送易燃、易爆危险品专用道路最大纵坡度不得大于（）%单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： C

63、 由驾驶员负责进行的作业是( )。单选

A、 季节维护B、 一级维护C、 二级维护D、 出车前、行车中和收车后的维护

正确答案： D你的答案： D

64、 叉车行驶时，货叉底端距地面高度应保持在( )mm，门架须后倾。单选

A、 100-200B、 200-300C、 300-400D、 400-500

正确答案： C你的答案： B

65、 转向节主销与衬套装配过紧或缺油，可导致( )。单选

A、 转向沉重B、 转向跑偏C、 转向轮摇摆D、 方向盘自由转动间隙过大

正确答案： A你的答案： A

66、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为蓄电池观光车司机的项目代号是( )。单选

A、 N2B、 N3C、 N4D、 N5

正确答案： D你的答案： D

67、 根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，当厂内通道坡度超过( )%时，建议安装标牌。单选

A、 5B、 6C、 8D、 10

正确答案： D你的答案： D

68、 对靠手柄操作的制动器，在手柄的握点中心施加力应不大于( )N。单选

A、 300B、 500C、 600D、 700

正确答案： A你的答案： A

69、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：机动车牵引挂车时，每辆机动车只准牵引 辆挂车，挂车应安装自动刹车装置、灯光和显示标志。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

70、 蓄电池车的紧急断电装置应为（）式的，且设置在司机易于操作的位置单选

A、 机械B、 电气C、 自动D、 防爆

正确答案： A你的答案： A

71、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为特种设备安全管理负责人的项目代号是( )。单选

A、 A1B、 A2C、 A3D、 A4

正确答案： A你的答案： B

72、 根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，只有在( )允许的情况下，才允许在原来不带把手的方向盘上安装转向把手。单选

A、 制造厂B、 修理厂C、 检验机构D、 领导

正确答案： A你的答案： A

73、 标准试验状态下，叉车的货叉的自然下滑量不大于( )mm；单选

A、 100B、 200C、 300D、 500

正确答案： A你的答案： A

74、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：厂内道路路面宽度（ ）m以上的道路，应划中心线，实行分道行车。单选

A、 6B、 7C、 8D、 9

正确答案： D你的答案： D

75、 叉车货叉的下降速度不应超过（）m/s单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： B

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 国务院B、 省C、 县级D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D你的答案： D

77、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，情节严重的，（

）。单选

A、 撤销特种设备作业人员资格B、 给予行政处分C、 依法追究刑事责任D、 处2000元以上2万元以下罚款

正确答案： A你的答案： D

78、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（

）在检验检测有效期内违反国家和省的有关规定对同一特种设备擅自重复检验检测或者收取重复检验检测费用。单选

A、 不得B、 允许C、 应当D、 不宜

正确答案： A你的答案： A

79、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。单选

A、 省考委会B、 市考委会C、 质量技术监督局D、 考试报名地点

正确答案： D你的答案： D

80、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。单选

A、 便民、公正、公平、规范B、 公开、便民、公平、规范C、 公开、公正、公平、便民D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D你的答案： D

81、 影响车辆通过性的主要参数有( )不定项选择

A、 接近角B、 离去角C、 最小离地间隙D、 最大爬坡度

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、C

82、 摩擦片式离合器一般由( )几部分组成。不定项选择

A、 主动部分B、 从动部分C、 压紧机构D、 操纵机构

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

83、 行驶系主要由( )等组成。不定项选择

A、 车架B、 车桥C、 悬挂装置D、 车轮

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

84、 具有使车辆稳定直线行驶作用的转向轮定位是( )。不定项选择

A、 主销后倾B、 主销内倾C、 转向轮外倾D、 转向轮前束

正确答案： A、B你的答案： A、B、C、D

85、 下列不是叉车工作装置的是( )。不定项选择

A、 驱动桥和转向桥B、 吊钩和吊杆C、 起重机构和液压驱动系统D、 起动系和蓄电池

正确答案： A、B、D你的答案： B、D

86、 下列不是警告标志形状的是( )。不定项选择

A、 圆形B、 长方形或正方形C、 等腰三角形D、 顶角朝上的等腰三角形

正确答案： A、C你的答案： A、C

87、 转向轮定位不准，可能导致( )。不定项选择

A、 转向沉重B、 转向跑偏C、 转向轮D、 方向盘自由转动间隙过大

正确答案： A、B你的答案： B

88、 推顶车是一种前端装有缓冲板并能在( )上推动车辆运行的牵引车辆。不定项选择

A、 地面B、 车间内C、 码头D、 钢轨

正确答案： A、D你的答案： A、D

89、 下列关于车辆灯具的要求正确的是( )。不定项选择

A、 车辆安装的灯具，其灯泡要有保护装置B、 灯具安装要牢靠，不得因车辆震动而松脱、损坏、失去作用或改变光照方向C、

所有灯光开关安装牢固D、 灯光开启、关闭自如，不得因车辆震动而自行开开启或关闭。

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当严格执行（ ）。不定项选择

A、 特种设备的操作规程B、 特种设备有关的安全规章制度C、 特种设备标准D、 特种设备安全技术规范

正确答案： A、B你的答案： A、B、D

1、 根据《工矿道路设计规范》和《工矿企业厂内运输安全规程》的规定，停车视距15米视距范围内不应有阻碍视线的障碍物。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

2、 车辆总质量是指空车质量和载质量之和。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 国家质检总局《关于增补特种设备目录的通知》(国质检特〔2010〕22号)中增补的特种设备目录中场（厂）内专用机动车辆共有两个类别六个品种。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

4、 部分单缸水冷式柴油机是通过冷却水的自然循环，在发动机水套内进行热交换后，再经散热器将热量散发到大气中。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

5、 若改变蓄电池车电动机激磁绕组电流的方向，则电枢的旋转方向将随之改变。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 悬架主要由弹性元件、减震器和导向机构组成，分别起到缓冲、减震和导向的作用。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 差速器不能装在同一轴线上。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

8、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为90-105dBa。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 发动机飞轮的一个重要作用是储存能量，稳定转速。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

10、 全自由起升门架是指，当叉车货叉架和货叉起升到内门架的顶部时，叉车总高不变的门架。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

11、 机动车制动完全释放时间不得大于0.8s。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 用侧滑仪检验车轮的侧滑量其值不得超过5m/km。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

13、 由于柴油机的压缩比比汽油机高，一般情况下，柴油机的耗油率比汽油机低10%左右。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

14、 蓄电池观光车的动力装置一般采用交流串激电动机。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 轮胎气压符合标准是指充气气压不得低于标准。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

16、 由于场（厂）内专用机动车辆安全管理人员管理不善，造成事故的，安全管理人员亦应当承担法律责任。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、 检查发动机机油油面高度的标准是在机油尺刻度的2/4-4/4之间。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

18、 日常维护作业中心内容是眼看、耳听、手摸。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

19、 叉车在搬运庞大物件时，物体挡住驾驶员的视线时，应当倒开叉车。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

20、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在驾驶车辆急转弯时，应提前减低车速，尽量缩小转弯半径，已克服离心力的影响。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 有些车辆的转向轮定位中的前束值是负值的主要目的是为了增加行驶稳定性。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

22、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，场(厂)内专用机动车辆安全管理的作业项目代号是A5。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

23、 参加场内（厂内）专用机动车辆驾驶员考核的人员双眼裸视力均不得低于0.7以上。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 装载运输易燃易爆、剧毒等危险品的车辆或行驶于危险场所的车辆，必须符合相应特殊安全要求。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

25、 前移式叉车具有可伸缩的门架或货叉架。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 各种车辆灯光的配置应符合设计技术要求（说明书）。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 插腿式叉车具有外伸支腿，货叉位于两支腿之间。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

28、 《特种设备安全监察条例》规定，对事故发生单位，由特种设备安全监督管理部门依照规定处以经济罚款：判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

29、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

30、 国务院制定《特种设备安全监察条例》是为了加强特种设备的安全监察，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 侧滑量是对( )的要求。单选

A、 制动系B、 传动系C、 转向系D、 行驶系

正确答案： C你的答案： D

32、 视线盲区是指驾驶员行驶中受到视线影响，观察不到的视线( )区域。单选

A、 范围B、 角度C、 死角D、 盲视

正确答案： C你的答案： C

33、 影响叉车纵向稳定性的因素是( )。单选

A、 行驶路面倾斜度（横坡）过大B、 货物的重量超载C、 行驶速度快且转向过急D、 轮距过小

正确答案： B你的答案： B

34、 下列不属于《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）调整的特种设备是( )。单选

A、 装载机B、 叉车C、 牵引车和推顶车D、 蓄电池、内燃观光车

正确答案： A你的答案： A

35、 体内酒精浓度在( )时。驾驶机能开始下降。单选

A、 0.03%B、 0.01%C、 0.05%D、 0.15%

正确答案： A你的答案： A

36、 机动车均应设置喇叭，其音量( )。单选

A、 应足够大B、 应在一定的范围C、 应足够大，音质足够好D、 不做要求

正确答案： B你的答案： B

37、 叉车满载起升时，起升速度不得低于标准值的( )。单选

A、 50%B、 60%C、 70%D、 80%

正确答案： A你的答案： A

38、 液压式制动系产生制动力的元件是( )。单选

A、 液压油B、 制动器C、 制动踏板D、 车轮

正确答案： B你的答案： B

39、 四行程发动机一个工作循环曲轴旋转( )周。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： B你的答案： D

40、 CPCD30型叉车的传动方式是( )。单选

A、 液压B、 液力C、 机械D、 静压

正确答案： B你的答案： B

41、 车辆的转向系一般由( )组成。单选

A、 转向器和前轮定位B、 转向器和转向传动机构C、 转向盘和转向器D、 转向梯形和转向摇臂

正确答案： B你的答案： B

42、 主减速器起着( )。单选

A、 变换车速的作用B、 降低转速、增大扭矩和改变传动旋转方向的作用C、 改变传动方向的作用D、 连接和传递两根轴线不相重合的动力作用

正确答案： B你的答案： B

43、 机动车车架的功用是( )。单选

A、 提供动力B、 保持车辆稳定的直线行驶和转向轻便C、 承受全车的载荷和保证各种装置的相对位置D、 便有操作、安全行驶

正确答案： C你的答案： C

44、 发动机怠速是声响为清脆的“铛铛”响、温度低时声响明显，正常温度时减弱或消失的，单缸断火时声响减弱或消失的发动机异响是( )。单选

A、 曲轴主轴承响B、 连杆轴承响C、 活塞敲缸响D、 活塞销响

正确答案： C你的答案： C

45、 叉车安全阀动作灵敏，在超载( )时应能全开。单选

A、 10%B、 15%C、 20%D、 25%

正确答案： D你的答案： D

46、 蓄电池车的直流电动机，为了产生使电枢旋转的磁场，两相邻磁极( )。单选

A、 应为异性B、 同为S极C、 同为N极D、 结构相同

正确答案： A你的答案： A

47、 额定载荷下，将叉车门架起升到一定高度后发动机熄火，10min门架自沉量不大于( )mm。单选

A、 10B、 15C、 20D、 30

正确答案： C你的答案： B

48、 检验机动车驻车性能时要求车辆空载正反两个方向在( )的坡道上，使用驻车制动装置5min以上应保持不动。单选

A、 10%B、 20%C、 30%D、 50%

正确答案： B你的答案： B

49、 一般动力性能良好的汽油发动机功率不得低于原额定功率的( )%。单选

A、 70B、 75C、 80D、 85

正确答案： B你的答案： B

50、 前轮前束是指( )。单选

A、 两前轮后端距离小于前端距离B、 两前轮后端距离等于前端距离C、 两前轮后端距离大于前端的距离D、 两前轮前端距离小于后轮前端距离

正确答案： C你的答案： C

51、 差速器的作用之一是( )。单选

A、 转弯时保证驱动车轮处于纯滚动状态B、 转弯时驱动车轮转速一致C、 降低转速、增大扭矩D、 变换车速

正确答案： A你的答案： A

52、 转向梯形结构一般是由左右转向节臂、转向横拉杆和( )组成。单选

A、 前轴B、 转向器C、 主销D、 万向节

正确答案： A你的答案： A

53、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为( )dBa。单选

A、 80-100B、 85-105C、 90-105D、 80-105

正确答案： C你的答案： C

54、 装有前照灯的机动车，应( )。单选

A、 装有红黄绿灯B、 装有聚光灯C、 装有远、近光变换装置D、 装有雾灯

正确答案： C你的答案： C

55、 叉车货叉左右两货叉尖的高度差不得超过货叉水平段长度的( )。单选

A、 3%B、 4%C、 5%D、 6%

正确答案： A你的答案： A

56、 （场）厂内道路设置的交通标志，其设置的位置、形式、尺寸、颜色等须符合国家和公安部、交通部颁布的（）规定单选

A、 相关B、 现行C、 有效D、 专门

正确答案： B你的答案： B

57、 转向横直拉杆球头松动（弹簧折断或间隙过大），可导致( )。单选

A、 转向沉重B、 转向跑偏C、 转向轮摇摆D、 制动距离过大

正确答案： C你的答案： A

58、 车间、库房的进、出口应根据车间、库房通道情况和作业区域情况设置（ ）或限速标志。单选

A、 警示标志B、 警告标志C、 安全标志D、 指示标志

正确答案： C你的答案： C

59、 （场）厂内专用机动车辆如电瓶车的最小转弯半径一般为（）m。单选

A、 2至3B、 3至4C、 4至5D、 5至6

正确答案： B你的答案： B

60、 车辆维护是降低零部件磨损、预防故障发生、延长使用寿命而采取的( )技术措施。单选

A、 预防性B、 强制性C、 试验性D、 恢复性

正确答案： A你的答案： A

61、 叉车高速急转弯会导致叉车失去( )稳定、而倾翻。单选

A、 纵向B、 横向C、 制动D、 转向

正确答案： B你的答案： B

62、 液压叉车起升油缸下降超速的原因可能是( )。单选

A、 溢流阀压力调整过低B、 安全阀弹簧损坏C、 换向阀内漏严重D、 节流阀损坏

正确答案： D你的答案： D

63、 (场)厂内经常运送易燃、易爆危险品专用道路最大纵坡度不得大于（）%单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： A

64、 由驾驶员负责进行的作业是( )。单选

A、 季节维护B、 一级维护C、 二级维护D、 出车前、行车中和收车后的维护

正确答案： D你的答案： D

65、 叉车行驶时，货叉底端距地面高度应保持在( )mm，门架须后倾。单选

A、 100-200B、 200-300C、 300-400D、 400-500

正确答案： C你的答案： C

66、 标准试验状态下，叉车的门架（或货叉）倾角的自然变化量不大于( )。单选

A、 2度B、 5度C、 20D、 50

正确答案： A你的答案： B

67、 蓄电池车的紧急断电装置应为（）式的，且设置在司机易于操作的位置单选

A、 机械B、 电气C、 自动D、 防爆

正确答案： A你的答案： A

68、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为特种设备安全管理负责人的项目代号是( )。单选

A、 A1B、 A2C、 A3D、 A4

正确答案： A你的答案： B

69、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：机动车牵引挂车时，每辆机动车只准牵引 辆挂车，挂车应安装自动刹车装置、灯光和显示标志。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

70、 根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，当厂内通道坡度超过( )%时，建议安装标牌。单选

A、 5B、 6C、 8D、 10

正确答案： D你的答案： A

71、 标准试验状态下，叉车的货叉的自然下滑量不大于( )mm；单选

A、 100B、 200C、 300D、 500

正确答案： A你的答案： B

72、 叉车货叉的下降速度不应超过（）m/s单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

73、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为蓄电池观光车司机的项目代号是( )。单选

A、 N2B、 N3C、 N4D、 N5

正确答案： D你的答案： C

74、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：厂内道路路面宽度（ ）m以上的道路，应划中心线，实行分道行车。单选

A、 6B、 7C、 8D、 9

正确答案： D你的答案： D

75、 根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，只有在( )允许的情况下，才允许在原来不带把手的方向盘上安装转向把手。单选

A、 制造厂B、 修理厂C、 检验机构D、 领导

正确答案： A你的答案： A

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期检查B、 定期校验C、 定期更换D、 定期修理

正确答案： B你的答案： B

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。单选

A、 定期校验B、 定期检查C、 定期更换D、 定期修理

正确答案： A你的答案： B

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。单选

A、 监督B、 管理C、 考核D、 培训

正确答案： A你的答案： C

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。单选

A、 便民、公正、公平、规范B、 公开、便民、公平、规范C、 公开、公正、公平、便民D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D你的答案： D

80、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。单选

A、 重大事故B、 特别重大事故C、 一般事故D、 较大事故

正确答案： B你的答案： B

81、 与驾驶员的视觉判断能力有关的因素有( )。不定项选择

A、 车辆的速度B、 性别C、 环境条件D、 年龄

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

82、 铅酸蓄电池正极板上的物质是( )。不定项选择

A、 活性物质B、 二氧化铅C、 海绵状铅D、 硫酸铅

正确答案： A、B你的答案： A、B、D

83、 悬挂装置是连接车架与( )之间的弹性连接传力部件。不定项选择

A、 车桥B、 驱动桥C、 转向桥D、 工作装置

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 转向系一般由( )几部分组成。不定项选择

A、 转向器B、 转向传动机构C、 轮胎D、 离合器

正确答案： A、B你的答案： A、B

85、 由于高原地区的海拔高，气压低的特点，必将造成在该地区行驶作业车辆的( )下降，也造成其他故障的增多。不定项选择

A、 动力性B、 经济性C、 安全性D、 稳定性

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

86、 车辆使用中的“三检”的重点内容包括( )。不定项选择

A、 转向和制动B、 灯光信号C、 牵引装置D、 举升机构

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

87、 欲保持车辆技术状况良好，必须对车辆进行科学管理，正确使用，强制维护，视情修理。其中，( )。不定项选择

A、 车辆是基础，技术是关键B、 管理是基础，使用是关键C、 制度是基础，监督是关键D、 技术是基础，使用是关键

正确答案： B、C你的答案： B、C

88、 液压分配器上必须有( )，液压元件应配合良好，无泄漏。不定项选择

A、 铭牌B、 警示标志C、 使用说明D、 功能指示牌

正确答案： A、D你的答案： A、B、C、D

89、

根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，机动工业车辆的安全作业在很大程度上取决于驾驶员对车辆的操纵方式，适用于驾驶员的安全规则有以下几个主要方面(

)。不定项选择

A、 一般规则B、 运行（驾驶）规则C、 搬运（起升和堆垛）规则D、 驾驶员维护车辆规则

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，发证部门应当在5个工作日内对复审材料进行（ ），或者告知申请人（

），并且作出( )。能够当场审查的，应当当场办理。不定项选择

A、 补正申请材料B、 审查C、 是否受理的决定D、 决定

正确答案： A、B、C你的答案： B、C

1、 国家质检总局《关于增补特种设备目录的通知》(国质检特〔2010〕22号)中增补的特种设备目录中场（厂）内专用机动车辆共有两个类别六个品种。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

2、 正交口车辆形成的冲突区域应最小，否则会引起驾驶员的思想混乱，对行车不利。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

3、 叉车横向稳定性差时，极易造成转向失控。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

4、 溢流阀压力调整过低可能导致液压叉车起升油缸下降超速。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

5、 电阻式调速蓄电池车是靠改变供给电动机的电压大小在调速的。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 叉车的倾斜油缸多采用双作用式油缸。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

7、 自锁装置是防止变速器自动脱档的装置。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

8、 气缸盖主要用来封闭气缸上部并构成燃烧室。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

9、 驻车制动必须通过机械装置锁住，并且施加于操纵杆上的力应不大于700N。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

10、 轮胎气压符合标准是指充气气压不得低于标准。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

11、 汽油发动机压缩行程结束时，气缸内的温度可达300-5000C。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

12、 主销后倾具有增加转向轮自动回正作用。判断

正确答案： 正确你的答案： 错误

13、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为90-105dBa。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

14、 电阻式调速式蓄电池车是无级调速。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

15、 叉车起重链条的节距伸长超过3%应当更换。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

16、 由于场（厂）内专用机动车辆安全管理人员管理不善，造成事故的，安全管理人员亦应当承担法律责任。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

17、

发动机转速突然变化时，发动机发出低音沉重“嘡嘡”响，转速越快声响越大，单缸断火声响没有明显变化，相邻两缸断火声响显著减小的发动机异响是连杆轴承响。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

18、 有些车辆的转向轮定位中的前束值是负值的主要目的是为了增加行驶稳定性。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

19、 转向节主销与衬套装配过紧或缺油，可导致方向盘自由转动间隙过大。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

20、 由于蓄电池车没有燃料（汽油或柴油），故可允许在易燃易爆工作场所工作。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

21、 场（厂）内专用机动车辆驾驶员在驾驶车辆急转弯时，应提前减低车速，尽量缩小转弯半径，已克服离心力的影响。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

22、 钢板弹簧片整齐，卡子齐全，螺栓紧固，与转向桥、驱动桥和车架的联接应紧固。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

23、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，场(厂)内专用机动车辆安全管理的作业项目代号是A5。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，在确保安全的情况下，可以采用更换平衡重的方式增大车辆的起重量。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

25、 轮辋应完整无损，车轮螺母齐全，并按规定紧固。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

26、 插腿式叉车具有外伸支腿，货叉位于两支腿之间。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

27、 发现减震器漏油应及时补充。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

28、

《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起七个工作日内以书面形式向原检验检测机构提出。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

29、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的；由特种设备检验检测机构责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款：判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

31、 小型厂矿企业内的次要道路不得低于( )m。单选

A、 3B、 3.5C、 4D、 6

正确答案： B你的答案： B

32、 侧滑量是对( )的要求。单选

A、 制动系B、 传动系C、 转向系D、 行驶系

正确答案： C你的答案： A

33、 影响叉车横向稳定性的因素是( )。单选

A、 行驶路面倾斜度（横坡）过大B、 货物的重量超载C、 驱动力过大D、 轴距过小

正确答案： A你的答案： A

34、 下列不属于《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）调整的特种设备是( )。单选

A、 装载机B、 叉车C、 牵引车和推顶车D、 蓄电池、内燃观光车

正确答案： A你的答案： A

35、 爆炸下限和爆炸上限之间的范围称为( )。单选

A、 爆炸B、 爆炸浓度C、 爆炸范围D、 爆炸极限

正确答案： D你的答案： D

36、 驱动桥的功用( )。单选

A、 起降低发动机转速、改变传动系扭矩的作用B、 起换挡方便、无异响、转向轻便的作用C、

支持车架；承载车辆的主要负载、行驶时承载车轮传动的反作用力D、 提供动力

正确答案： C你的答案： C

37、 发动机怠速是声响为清脆的“铛铛”响、温度低时声响明显，正常温度时减弱或消失的，单缸断火时声响减弱或消失的发动机异响是( )。单选

A、 曲轴主轴承响B、 连杆轴承响C、 活塞敲缸响D、 活塞销响

正确答案： C你的答案： C

38、 当叉车货叉架和货叉起升到内门架的顶部时，叉车总高不变的门架称为( )门架。单选

A、 自由起升B、 部分自由起升C、 全自由起升D、 单级

正确答案： C你的答案： B

39、 由于柴油机高压油泵的柱塞件配合间隙在( )。因此要求柴油非常清洁。单选

A、 0.001-0.002mmB、 0.001-0.003mmC、 0.01-0.02mmD、 0.01-0.03mm

正确答案： B你的答案： B

40、 CPCD30型叉车的传动方式是( )。单选

A、 液压B、 液力C、 机械D、 静压

正确答案： B你的答案： C

41、 转弯半径越小，车辆的机动性( )。单选

A、 越好B、 变差C、 适中D、 不变

正确答案： A你的答案： A

42、 驾驶员离开车辆而能可靠制停在坡道上，不自动滑溜，需用( )。单选

A、 行车制动器B、 驻车制动器C、 离合器D、 变速器

正确答案： B你的答案： B

43、 叉车安全阀动作灵敏，在超载( )时应能全开。单选

A、 10%B、 15%C、 20%D、 25%

正确答案： D你的答案： D

44、 机动车车架的功用是( )。单选

A、 提供动力B、 保持车辆稳定的直线行驶和转向轻便C、 承受全车的载荷和保证各种装置的相对位置D、 便有操作、安全行驶

正确答案： C你的答案： C

45、 晶闸管调速系统中，电动机处于低速运转状态时( )。单选

A、 主晶闸管导通时间短、截止时间长B、 主晶闸管导通时间长、截止时间短C、 副晶闸管导通时间短、截止时间长D、

加在电动机两端的电压较高

正确答案： A你的答案： A

46、 差速器的作用之一是( )。单选

A、 转弯时保证驱动车轮处于纯滚动状态B、 转弯时驱动车轮转速一致C、 降低转速、增大扭矩D、 变换车速

正确答案： A你的答案： A

47、 叉车满载起升时，起升速度不得低于标准值的( )。单选

A、 50%B、 60%C、 70%D、 80%

正确答案： A你的答案： C

48、 一般情况下，柴油机的耗油率比汽油机低( )%左右。单选

A、 10B、 20C、 30D、 40

正确答案： C你的答案： C

49、 车辆的转向系一般由( )组成。单选

A、 转向器和前轮定位B、 转向器和转向传动机构C、 转向盘和转向器D、 转向梯形和转向摇臂

正确答案： B你的答案： B

50、 气压式制动系产生制动力的元件是( )。单选

A、 液压油B、 制动器C、 制动踏板D、 车轮

正确答案： B你的答案： B

51、 机动车均应设置喇叭，喇叭声级在距车前2m，离地面1.2m处应为( )dBa。单选

A、 80-100B、 85-105C、 90-105D、 80-105

正确答案： C你的答案： C

52、 转向梯形结构一般是由左右转向节臂、转向横拉杆和( )组成。单选

A、 前轴B、 转向器C、 主销D、 万向节

正确答案： A你的答案： A

53、 蓄电池车上装用的蓄电池组，输出电压一般在( )V。单选

A、 12B、 24C、 48D、 110

正确答案： C你的答案： C

54、 主减速器起着( )。单选

A、 变换车速的作用B、 降低转速、增大扭矩和改变传动旋转方向的作用C、 改变传动方向的作用D、 连接和传递两根轴线不相重合的动力作用

正确答案： B你的答案： B

55、 额定载荷下，将叉车门架起升到一定高度后发动机熄火，10min门架自沉量不大于( )mm。单选

A、 10B、 15C、 20D、 30

正确答案： C你的答案： B

56、 在车辆行驶或冲坡时，如已踏下加速踏板，而发动机转速还不能相应地增加，应( )。单选

A、 换入低一级档位B、 换入高一级档位C、 多踏踏板行驶D、 停车检查

正确答案： A你的答案： A

57、 （场）厂内道路设置的交通标志，其设置的位置、形式、尺寸、颜色等须符合国家和公安部、交通部颁布的（）规定单选

A、 相关B、 现行C、 有效D、 专门

正确答案： B你的答案： B

58、 车辆走合期满，( )。单选

A、 应进行一次走合维护B、 即可满载运行C、 应进行大修D、 应进行换季保养

正确答案： A你的答案： A

59、 车间、库房的进、出口应根据车间、库房通道情况和作业区域情况设置（ ）或限速标志。单选

A、 警示标志B、 警告标志C、 安全标志D、 指示标志

正确答案： C你的答案： C

60、 （场）厂内专用机动车辆如电瓶车的最小转弯半径一般为（）m。单选

A、 2至3B、 3至4C、 4至5D、 5至6

正确答案： B你的答案： A

61、 车辆维护是降低零部件磨损、预防故障发生、延长使用寿命而采取的( )技术措施。单选

A、 预防性B、 强制性C、 试验性D、 恢复性

正确答案： A你的答案： A

62、 与车辆的操纵稳定性关系最大的系统是( )。单选

A、 制动系B、 转向系C、 行驶系D、 传动系

正确答案： B你的答案： B

63、 一二级维护属于( )。单选

A、 季节维护B、 不定期维护C、 定期维护D、 新车或大修后车辆的维护

正确答案： C你的答案： C

64、 (场)厂内经常运送易燃、易爆危险品专用道路最大纵坡度不得大于（）%单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： D你的答案： A

65、 由驾驶员负责进行的作业是( )。单选

A、 季节维护B、 一级维护C、 二级维护D、 出车前、行车中和收车后的维护

正确答案： D你的答案： D

66、 货叉由于使用磨损，货叉水平段和垂直的厚度不得小于原值的( )%及以下。单选

A、 60B、 70C、 80D、 90

正确答案： D你的答案： D

67、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：机动车牵引挂车时，每辆机动车只准牵引 辆挂车，挂车应安装自动刹车装置、灯光和显示标志。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

68、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为特种设备质量管理负责人的项目代号是( )。单选

A、 A1B、 A2C、 A3D、 A4

正确答案： B你的答案： A

69、 根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，在任何情况下，都必须将车速控制在可安全( )的范围内。单选

A、 行驶B、 停车C、 作业D、 制动

正确答案： B你的答案： B

70、 蓄电池车的紧急断电装置应为（）式的，且设置在司机易于操作的位置单选

A、 机械B、 电气C、 自动D、 防爆

正确答案： A你的答案： A

71、 货叉两叉尖应该等高，两叉高度差不得超过水平段长度的( )%。单选

A、 1B、 2C、 3D、 5

正确答案： C你的答案： C

72、 根据《工业企业场内铁路、道路运输安全规程》规定：厂内道路路面宽度（ ）m以上的道路，应划中心线，实行分道行车。单选

A、 6B、 7C、 8D、 9

正确答案： D你的答案： D

73、 《特种设备作业人员监督管理办法》（总局令第140号）规定，作业项目为特种设备安全管理负责人的项目代号是( )。单选

A、 A1B、 A2C、 A3D、 A4

正确答案： A你的答案： A

74、 根据《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）规定，当厂内通道坡度超过( )%时，建议安装标牌。单选

A、 5B、 6C、 8D、 10

正确答案： D你的答案： A

75、 叉车货叉的下降速度不应超过（）m/s单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案： A

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备( )应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。单选

A、 生产、使用单位B、 设计单位C、 制造单位D、 检验检测单位

正确答案： A你的答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为较大事故。单选

A、 3人以下B、 30以上C、 10人以上30人以下D、 3人以上10人以下

正确答案： D你的答案： D

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（

）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 20天B、 3个月C、 2个月D、 1个月

正确答案： D你的答案： D

79、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（

），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 培训B、 培训合格C、 考核 D、 考核合格

正确答案： D你的答案： D

80、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。单选

A、 单位分管负责人B、 单位安全负责人C、 单位主要负责人D、 单位有关负责人

正确答案： D你的答案： D

81、 影响车辆动力性的主要参数有( )。不定项选择

A、 轴距B、 最大爬坡度C、 最大牵引力D、 最高车速

正确答案： B、C、D你的答案： B、C

82、 液压式制动系主要由制动踏板、制动总泵、制动分泵、( )及回位弹簧等组成。不定项选择

A、 制动蹄B、 制动鼓C、 制动液D、 制动气室

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

83、 防抱死制动系统具有下列优点( )。不定项选择

A、 提高制动减速度B、 缩短制动距离C、 增强制动时的方向稳定性D、 提高动力性

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

84、 车轮一般由( )几部分组成。不定项选择

A、 轮毂B、 轮辋C、 轮胎D、 轮辐

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

85、 控制蓄电池车的前进和后退可以通过( )来实现的。不定项选择

A、 变换变速器档位B、 变换电动机激磁电流方向C、 变换电动机电枢电流方向D、 变换电动机电枢电流大小

正确答案： B、C你的答案： B、C

86、 场内（厂内）专用机动车辆在使用中，驾驶员要做到“三检”，即( )。不定项选择

A、 出车前B、 作业中C、 收车后D、 出车后

正确答案： A、B、C你的答案： A、B、C

87、 场（厂）内专用机动车辆在行驶和作业中的事故按事故类别分为( )。不定项选择

A、 车辆伤害B、 物体打击C、 高处坠落D、 火灾、爆炸

正确答案： A、B、C、D你的答案： A、B、C、D

88、 液力传动车辆必须处于( )时，才能启动发动机。不定项选择

A、 空档位置B、 制动状态C、 变速杆在零位D、 空载状态

正确答案： A、C你的答案： B、C

89、 推顶车是一种前端装有缓冲板并能在( )上推动车辆运行的牵引车辆。不定项选择

A、 地面B、 车间内C、 码头D、 钢轨

正确答案： A、D你的答案： A、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ）不定项选择

A、 作业时随身携带证件B、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度C、 确保持证上岗和按章操作D、 提供必要的安全作业条件

正确答案： B、C、D你的答案： B、C、D